의원 요구 자료 제출

시 행	물순환정책과-16150	(		)
접 수		(		)
결재일자	2016.9.5.
공개여부	대시민공개
수 신 자	기획담당관

주무관	수질수생태팀장	물순환정책과장	물순환안전국장		결재
김창수	정미선	안대희	09/05 권기욱
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 775번, 윤관석 의원,국토교통위원회)

한강서울 녹조발생현황 및 대응관련 자료를 붙임과 같이 제출하고자 합니다.

따로붙임 :  윤관석 의원 요구자료 1부.  끝.

윤관석 의원(국토교통위원회, 더불어민주당)

□ 요구번호 : 775번

□ 요구자료 : 한강수질관리현황

– 남조류, 녹조 등 발생현황 및 대응 관련자료 제출

□ 한강 2016년 녹조발생 현황은 다음과 같습니다.

(남조류세포수, 세포/mL)

구 분	7/18	7/25	8/1	8/8	8/16	8/22	8/29	비 고
상 수 원	0	0～140	130～470	220～460	180～370	0～32	0～260	기준이내
친수구역	0～52	0～107	70～584	0～572	91～16,478 (8/17)	80～1,617	0～850	기준이내

※ 조류경보 발령기준(남조류세포수, 세포/mL)

구 분	‘관심’단계	‘경계’단계	‘대발생’단계
상수원 구역	1,000	10,000	1,000,000
친 수 구 역	20,000	100,000	-

□ 서울시의 녹조대응

○ 녹조는 정체한 물에서 일조량 증가, 수온상승, 영양염류(질소․인) 유입에 의해 발생하나 하천의 경우 유속저하에 큰영향을 받음

○ 금년에는 조류경보 기준 이상의 녹조가 발생하지는 않았으나 소량 발생한 녹조가 바람에 의해 홍제천 합류부 등 정체구역에 밀집되는 현상이 있었음(물세척을 통해 제거조치)

○ 금년 서울시의 녹조대책은 아래와 같습니다.

〔 민관합동 녹조대응 협의체 구성 : 이해관계자와 함께하는 녹조대응 〕

- 구성 : 환경단체, 어민, 수상레크레이션 동호회, 전문가, 환경부, 경기도 등

- 역할 : 녹조대응 계획수립부터 시행에 이르기까지 공동 추진

〔 녹조 취약시기 한강 유입 오염 저감 〕

- 물재생센터 특별 강화운영(‘16.7~9월, 응집제 투입량 강화로 T-P저감 등)

- 폐수배출시설 관리 강화 및 하천 순찰 강화

〔 녹조제거시설 운영 등 적극적인 대응 〕

- 녹조제거선 제작․진수(‘16.5월～), 양화선착장 정박 중(2대)

․ 서울물연구원 주관 연구기관(건설기술연구원, MCE코리아, 에네트)간 MOU체결

․ 조류경보 ‘관심’단계 이상 발령시 한강하류 녹조다량 발생지역 운행예정

- 녹조 취약지역 부유습지 조성(200백만원, 하반기 조성 예정)

- 상수도 취수원 조류유입방지 펜스 설치

〔 과학적 녹조원인 분석 및 대책연구 〕

- 한강 녹조발생 원인분석 및 대책수립 연구(‘15.12～‘16.12) 진행 중

․ 녹조 3차원 모델 구축 및 녹조발생의 시․공간적 재현, 녹조원인 정량화

․ 시나리오별 녹조저감 효과분석 및 최적 관리방안 도출

〔 물재생센터 총인처리시설 조기 설치 〕

- ‘16년 설계완료 후 단기간 집중투자로 2년내(‘18년) 공사완료 예정

․ 추가설치 계획용량 236만톤/일, 타 투자사업에 우선하여 시행

〔 수질‧수량관리기관 협력 체계 구축(한강 상류댐펄스방류 협의, ‘16. 7) 〕

- 협의기관 : 서울시, 한강유역환경청, 홍수통제소 등

- 내    용 : 한강 수질 악화시 상류댐 펄스방류 실시, 효과모니터링

〔 조류경보 발령시 조류대책본부 운영 (본부장 : 행정2부시장) 〕

- 기    간 : 조류경보 ‘경계’단계 발령시 ～ 해제시까지

- 상황반 구성 : 5개반(상황총괄, 사고수습, 측정분석, 수도대책, 홍보지원)

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (물순환정책과)	담당사무관	정 미 선
	☎2133-3768	담당자	김 창 수
	작 성 일 : 2016. 8. .