문서번호	시설보수과-3437
결재일자	2016.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
이경수		09/08 박춘배
협 조
	주무관		임승민

추석대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

〔청계천복개(좌안) 등 13개 도로시설물〕

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

시설보수과

추석대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

우리 사업소 관리 도로시설물에 대하여 추석대비 안전사고 예방대책의 일환으로 시행한 안전점검 및 정비 결과 보고임

Ⅰ

관 련 근 거

2016년 추석대비 도로시설물 점검 시행(도로시설과-10079, ‘16.8.22.)

2016년 추석대비 도로시설물 안전점검 계획(시설보수과-3209, ‘16.8.23.)

Ⅱ

점 검 개 요

점검기간 : 2016.08.23 ~ 09.07

점검방법 : 시설물 담당자 2인 1조로 합동점검 실시

점검대상(총 13개소)                                                 (단위 : 개소)

종별	합 계	교량	고가	지하차도	터널	하천복개	비고
계	13	6	1	4	1	1
1종	1					1
2종	6	4		1	1
법정외	6	2	1	3

대상시설

- 1종(1개)  : 청계천복개도로(좌안)

- 2종(6개)  : 군자교, 성동교, 금호터널, 장안교, 장평교, 능산지하차도

- 법외(6개) : 면목교, 전농교, 답십리굴다리지하차도, 용마고가차도, 중랑교지하차도,                         신내지하차도,

지적사항  및 조치계획

연번	시설물명	시설물 개요			점검결과(지적사항)	조치결과(계획)	비 고
		준공년도	폭(m)	연장(m)
1	청계천복개구조물(좌안)	2005 (개보수)	6.7~16.9	1,406	특이사항 없음
2	전농교	1975 12.31	48	36	특이사항 없음
3	군자교	1986 12.30	42	200	빗물받이 막힘	청소완료
					배수로 청소미흡	청소완료
4	면목교	1974. 12.31	26	72	특이사항 없음
5	용마고가차도	1989 02.28	17.9	48	특이사항 없음
6	성동교	1979 08.14	29	230	충격완화장치 파손	9.9 보수예정
7	장평교	1985. 01.25	20	204	빗물받이 막힘	청소완료
8	금호터널	1984 02.29	22	320	청소미흡	청소완료
9	능산지하차도	1995 02.28	17	380	특이사항 없음
10	답십리굴다리지하차도	1987. 12.01	21.6	49	배수로 청소 미흡	청소완료
11	중랑교지하차도	1993 10.14	18.5	320	배수로 청소 미흡	청소완료
12	신내지하차도	2000. 02.29	20	320	특이사항 없음
13	장안교	1978. 08.14	34	200	특이사항 없음
계					7건	조치완료 6건, 조치 중 1건

붙 임 : 도로시설물 안전점검 결과 및 사진  1부.

2016. 09.

점검자 : 시설물담당자(정)   시설6급 이 경 수 (서명)

시설물담당자(부)   시설7급 임 승 민 (서명)