문서번호	교량안전과-16407
결재일자	2016.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	강구조교량팀장	교량안전과장
이제택	류봉현	09/08 박문희

영동대교 포장도로정비공사 구간 미끄럼방지 포장 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09

안전총괄본부

(교량안전과)

영동대교 포장도로정비공사 구간

미끄럼방지 포장 계획

영동대교 포장도로 정비공사 구간 중 도로교통안전 취약 지역에 기 설치되어 있던 미끄럼방지 포장에 대한 원상복구 방안 검토 보고임

□ 시설물 현황

시설명	구조형식	연장	폭	설계하중	준공년도	비 고
영동대교 북단 B 램프	강박스 거더	121.72m	4.5~7m	DB-24	1987년	경사도로

□ 위치도 및 사진(영동대교 북단 B 램프)

□ 기존 미끄럼방지 포장 현황

시설명	위 치	설치방법	규모(㎡)	비 고
영동대교	B-램프 교량 및 토공구간	종그루빙	980	경사도로

□ 검토내용

〇 미끄럼방지 포장은 도포식 흑색에서 종그루빙으로 설치

〇 설치시기는 포장공사 및 노면표시 완료 후 단계적으로 시행

〇 모든 미끄럼방지포장은 도급공사와 분리하여 조달청 관급자재(설치도) 구매

- 조달청에 등록된 제품 중에 현장여건에 부합되는 제품, 조달우수제품, 가격수준, 시공실적 등을 종합적으로 고려하여 선정

- 가급적 서울소재 업체 제품으로 설치하되, 열악한 지방경제 사정을 감안하여 일부는 지방 업체 제품으로 설치 검토

- 시공후 제품 효과 등을 모니터링한 후 향후 제품 선정시 참고자료로 활용

□ 처리계획

〇 금회 시공계획인 영동대교 B 램프 미끄럼방지포장(그루빙)은 위 검토내용을 고려하여 적정 제품으로 관급 조달(설치도) 구매

※ 붙임  미끄럼방지제품 상세정보 1부.  끝.