문서번호	물순환정책과-16468
결재일자	2016.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
정영환	김일운	09/08 代윤정기

서울시 보조지하수관측망 타당성 조사 및 개선 용역 착수보고회 결과 보고

- 서울시 보조지하수관측망 타당성 조사 및 개선 용역 -

착수보고회 결과 보고

2016. 6.

물순환안전국

(물순환정책과)

- 서울시 보조지하수관측망 타당성 조사 및 개선 용역 -

착수보고회 결과 보고

『서울시 보조지하수관측망 타당성 조사 및 개선 용역』에 대한 과업 계획 발표 및 전문가 자문 등 착수보고회를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 서울시 보조지하수관측망 타당성 조사 및 개선 용역

❍ 용역기간 : ‘16. 8. 22. ～ ‘17. 2. 28.

❍ 용 역 사 : ㈜도화엔지니어링, 지오그린21

❍ 용역금액 : 135백만원

❍ 과업내용

- 보조지하수 관측지점 타당성 조사

- 관측망 균형화 방안 및 재배치 개선

- 2016년 지하수 관측 분석 및 연보 제작

- 특정지역 지하수위 관측 및 해석

□ 착수보고회

❍ 일    시 : ‘16. 9. 6(화) 14:00 ~ 17:00

❍ 장    소 : 물순환안전국 회의실

❍ 참 석 자 : 12명

- 용 역 사 : 도화엔지니어링 김창병(상무) 외 6명

- 전 문 가 : 한정상(넥스지오), 안근묵(지하수지열협회), 문상호(한국지질자원연구원), 현윤정(한국환경정책평가연구원)

- 서 울 시 : 김경희(물순환정책과 토양지하수팀) 외 1명

❍ 회의내용 : 용역 과업 계획(안) 발표 및 과업 보완(전문가 자문)

❍ 회의순서

- 용역 과업 계획(안) 발표(도화엔지니어링 김창병 상무)

- 자문위원 질의 및 자문의견 수렴(향후 보완사항, 추진방향 등)

❍ 회의진행 사진

□ 주요 자문의견

【 한정상 위원 】

❍ 한강수위 변동에 따른 인근 지하수의 수위변동 양태를 기존정을 이용 활용 방안 고려

【 안근묵 위원 】

❍ 전용지하수관측망 시설 확충방안 마련

❍ 관측방법의 자동화 확충 방안 마련

❍ 민간 지하수 이용시설에 설치된 관측시설의 효율적 운용방안 마련

【 문상호 위원 】

❍ 서울시 전용관측망 추가 확보 방향으로 관측망 재설정 노력 필요

❍ 서울시 각 이슈별로 대응할 수 있는 과학적인 지하수관측망 구성이 시급

❍ 국외의 좋은 사례를 적용하고, 서울시 지하수관리계획과 연계된 관측망 설계가 되어야 함

【 현윤정 위원 】

❍ 서울시 보조지하수관측망 설치 근거와 목적에 부합하도록 추진

- 서울시 지하수 관리계획과 연계하여 과업 추진 시 유출지하수 관리, 지반침하 관리, 수질관리 등을 바탕으로 관측망 재구성 선정기준 수립

❍ 서울시 특성과 유사한 해외사례 분석이 필요

- 영구 런던, 싱가폴 등

❍ 지하수위 변동 분석 목적이 본 과업 목적과 부합하지 않으므로 지하수 관리 목적으로 수위변동(이상지점) 분석을 과업에 필요한지 검토

- 현 지하수관측망의 지하수위 변동을 분석하여 보조지하수관측망 재구성의 판단자료로 활용 검토

□ 향후계획

❍ 용역 중간보고회 개최 : 11월 중

- 금일 보고회 주요 자문의견 반영 및 추진현황 보고

❍ 용역 최종보고회 개최 및 준공 : ‘17. 2월.

□ 행정사항

❍ 전문가(자문위원) 참석 수당 지급

- 소요예산 : 600천원(4명 × 150,000원)

- 예산과목 : 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 지하수 및 토양오염관리,  민방위 비상급수시설 유지관리

□ 붙임 : 발표자료 및 자문의견서 각 1부.  끝.