문서번호	시설과-6115
결재일자	2016.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경과장	추진반장
최정화	강인호	09/09 이승우
협 조
	총무과장		이행용
	운영과장		김정열
	동물기획과장		代윤정상

『잡용수배관 교체공사(2단계)』에 따른

주철관 적재장 선정 보고

2016년 09월

시 설 과

(기반시설안전추진반)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『잡용수배관 교체공사(2단계)』에 따른

주철관 적재장 선정 보고

현재 시행중인 『서울대공원 잡용수배관 교체공사(2단계)』의 주 자재인 수도용덕타일주철관에 대해 납품 후 동물원 내 공동구 내부 투입시까지 임시로 적재할 수 있는 장소가 있어야 하는 바, 적임지를 선정 보고하는 것임.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 서울대공원 잡용수배관 교체공사(2단계)

공사기간 : 2016. 9. 1 ~ 12. 31

시 공 사 : 성진건설㈜ (대표 : 이춘실)

계약금액 : ￦366,268천원(관급액 192,457천원 제외)

주요 공사내용

- 덕타일주철관(DCIP) 3.58km 교체

- 제1·2 펌프장 잡용수 공급 펌프 교체 등

Ⅱ		주철관 적재장 선정 검토

덕타일주철관 소요량

(단위 : 본)

계	150mm	200mm	250mm	300mm	비 고
584	96	258	229	1	길이 : 6m

적재장 선정 검토

- 필요성

▷ 공사에 소요되는 주 자재인 주철관을 공사기간 동안 수시로 동물원

내 공동구 내부로 이동하여야 하는 바, 이동하기 쉽고 내원객의

불편이 최소화되는 장소를 선정하여 적재해야 할 필요성이 있음.

▷ 잡용수배관 교체에 소요되는 주철관은 부피가 커 최소 가로·세로

15m×7m 정도의 적재장이 필요함.

▷ 그리고 주철관 운송 차량이 대형 트레일러(25톤)인 바, 동물원

내부 도로 이동 시 노면 파손 등 안전사고 우려가 있음.

- 적재장 선정 장소별 우선 순위 검토

▷ 1순위 : 다람쥐 광장

· 장점 : 내원객의 방문이 많지 않은 외진 곳에 위치하고 공간이

넓어 주철관 상.하차가 쉬움.

· 단점 : 진입로가 좁고 다소의 오르막과 굴곡이 있어 주철관 운송

차량의 진입에 어려움이 있을 것으로 판단함.

▷ 2순위 : 동물병원 입구 초소 앞

· 장점 : 내원객의 주 이동도로가 아니고 주철관 운송 차량의 진입

및 상.하차가 쉬움.

· 단점 : 대형버스를 이용한 단체 내원객 방문 시 하차 및 회차 지             점이며, 동물원 주요 방문객의 이동 도로임.

▷ 3순위 : 기린나라와 동물병원 구간에 위치한 체육시설

· 장점 : 내원객의 주 이동도로가 아니고 주철관 운송 차량의 진입

및 상.하차가 쉬움.

· 단점 : 체육시설을 이용하는 시민들에게 불편 초래.

- 적재장 선정

▷ 1순위(다람쥐 광장) 및 2순위(동물병원 입구 초소 앞)는 관리

부서의 “불가”하다는 의견이 있어 3순위(체육시설)로 정함

▷ 적재장 선정 대상 현황 사진

다람쥐 광장	동물병원 입구 초소 앞	체육시설

Ⅲ		향후계획

공사에 소요되는 주철관은 적재장에서 동물원 내로 이동 시 오전

9시 이전에 완료토록 관리 감독.

적재된 주철관은 상부에 가림막, 주변엔 안전 휀스를 설치토록 조치.

주철관이 투입되는 공동구 맨홀 입구 주변에는 공사 안내판 및 안전 휀스를 설치하여 내원객 안전에도 만전을 기하겠음.

공사기간을 최대한 단축하여 내원객 불편을 최소화하도록 하겠음.

Ⅳ		행 정 사 항

공사 및 주철관 운송 차량 초소 출입 협조

- 특히 주철관 운송은 납품업체에서 당일 용차하여 납품하므로 사전

에 출입 차량의 댓수, 차량번호 등을 알 수 없는 실정인 바, 주철관운송 차량은 출입 허용

- 납품 시 주로 이른시간대(05:00~07:00)에 초소 출입 예정

- 사전에 납품일정은 통보

공사기간 동안 동물원 당직자는 가금사 앞 동물원 출입문 개방 시간 연장 협조

- 세부적인 출입문 개방 일정 및 시간은 추후 통보.