함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신자	대형수도계량기 제작업체 대표이사 귀하
(경유)
제 목	2016년도 대형수도계량기 내구성 검사 시료제출 및 검사실시 안내

1. 시정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 시에서는 수도계량기의 품질을 사전에 검증하기 위해 다음과 같이 “2016년도 대형수도계량기 내구성 검사를 실시할 예정이오니 기한내 시료를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상 구경 : 대형수도계량기(기계식 100㎜)--[전이유량비 1.6]

나. 검사방법 :  수도미터 기술기준 적용

다. 검사시료 제출기한 : 2016.9.30.(금) 까지

라. 제출시료 조건사항

- 업체별 규격 100㎜ 수량 2개씩

- 수도미터기술기준에 적합한 형식승인서(80~300㎜) 및 검정확인서

- 수도법 제14조에 의한 위생안전인증서

- 수도미터 기술기준에 의한 공인 시험기관의 검정에 합격한 계량기로서

우리센터 2016년 구매시방서 및 특수조건에 적합 할 것

- 전이유량비가 1.6으로 형식승인을 득한 제품일 것

마. 검사기간 : 2016.10.04.~2016.12.02

바. 추진일정

- 가동전 7포인트 시험 : 2016.10.04.~10.10

- 내구성 부착가동 시험 : 2016.10.11.~11.25

- 가동후 7포인트 시험 : 2016.11.28.~12.02

사. 내구성 검사 합격 판정

- 검사시료 2개중 1개이상 적합할 경우 합격

아. 기타사항

- 내구성검사 시료제출 업체는 검사기간 동안 수시로 시험 확인가능

- 검사방법 및 검사결과에 대한 이의신청은 불가함

3. 내구성 검사와 관련 아래의 사항에 해당되는 경우에는 2017년도 구매

대상(대형계량기 전 품목)에서 제외됨을 알려 드립니다.

가. 2016년도 내구성 검사에 시료를 제출하지 않은 업체

나. 내구성 검사에 불합격한 업체. 끝.

	수도자재관리센터소장
주무관	김정선		계량기관리팀장	代김정선		소장	09/09 성시영
협조자
시행	수도자재관리센터-19468	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1940	/전송	3146-1965	/	kjs7204@seoul.go.kr	/	대시민공개