작 업 일 보(구로구 9. 12)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	09/12 김정수

2016년 9월12일 월요일 날씨 : 맒음	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	2	처리건수	2	미처리건수		누적건수	504
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 구로동 486-53 400 중간밸브 “ 400X200 분기밸브 “ 200X200 분기밸브 “ 200X200 분기밸브 496-169 200X200 분기밸브 496-118 200X150 분기밸브 496-33 200X150 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 소출수:구로동 1129-42 박재완 계량기까지 정상출수25mm내부배관 점검권유 실누수:구로동 732-2 손영수 20mm 앵글밸브 캡조임수리완료 상수도이설공사 밸브조절 구로동 496번지 80mm상수도관이설공사완료 , O기타
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타	1
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리	1
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	2 (504)	7 (753)