예비준공검사조서(벽체 및 트라프 보수)

문서번호	정수시설과-2909
결재일자	2016.9.13.

결재	주무관		정수시설과장		강북아리수정수센터소장
		김동우		김긍채		09/13 박기석

공 사 명			2계열 응집 침전지 벽체 및 트라프 보수공사
계 약 자			지엘기술㈜ 윤인구				준공예정일				2016. 12. 5.
구 분			유 의 사 항								조 치 계 획
시공부서		본 공사	- 몰탈 및 도장재 등 사용기간 이행 몰탈면 및 도장 부착력이 양호하도록 양생과 습도상태 확인하여 시공								- 사용기간이내 자재만 사용 - 작업면 습도확보와 충분한 양생으로 시공성 확보
		부대공사	적치 가시설의 안전대비 부족 난간의 몰탈 부산물 부착으로 안전위험 녹지대 몰탈 부산물 산재로 견학력 약화								가시설 외곽 안전 띠 설치 완료 난간 부산이물질 청소완료 몰탈부산물 청소 완료
관리부서			정수시설과
감 리 원
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2016년 9월 13일
	정수시설			과		공업 6급		직		성명		김 향 석		김향석
	정수시설			과		시설 7급		직		성명		이 상 훈		이상훈
강북아리수정수센터(분임) 경리관 귀하