함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수도계량기함내 보온재(PE재질) 교체 안내

1. 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 아파트 관리사무소장님 및 직원분들에게 감사드립니다.

2. 2015~2016년 겨울철 동파가 다량 발생한 관내 복도식 아파트 중 귀 아파트에 대하여 수도계량기 보호함의 보온재를 아래와 같이 PE(발포 폴리에틸렌)재질의 보온재로 교체할 예정이오니 원활히 교체될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 교체기간 : 2016. 10. 13(목)까지

○ 설치내용

- 계량기 보호함내 보온재 교체(스티로폼,솜등 → PE보온재)

- 수도계량기 보온(열선이 설치된 경우 생략)

- 설치 중 발생 폐기물 처리

○ 설치업체 : 그린계기(주), 신우산업(주)

○ 협조사항 : 입주민에게 PE보온재 교체 안내방송 등 안내. 끝.

	북부수도사업소장
수신자	주공1단지(중계3동)관리소장,주공4단지(번2동)관리소장,청솔(하계1동)아파트관리소장,장미(하계2동)아파트관리소장
주무관	김병용		현장민원과장	09/19 한병주
협조자
시행	현장민원과-14734	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동) 북부수도사업소 현장민원과	/
전화	02-3146-2907	/전송	02-3146-2929	/		/	대시민공개