함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울물연구원장(먹는물분석과장)
(경유)
제목	공공시설 정수기 및 아리수 수질검사 의뢰

1. 본부 수질과-2477(2016. 03. 22)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내 어린이집에 대한 정수기 및 아리수를 채수하여 다음과 같이 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사 의뢰 내역

시료 번호	시 설 명	의뢰항목 (미네랄)	수질검사 결과			시료수	비 고 (정수기 모델)
			탁도	pH	잔류염소
9-1	쌍문1동 어린이집	Ca,Mg,Na,K	0.16	7.1	0.11	아리수
9-2	〃	〃	0.17	6.6	0.02	정수기	㈜쿠쿠 CP-F601SW
9-3	쌍문3동 어린이집	〃	0.19	7.1	0.11	아리수
9-4	〃	〃	0.14	6.9	0.04	정수기	㈜교원 KW-P32W1
9-5	쌍문동빛초롱어린이집	〃	0.15	7.0	0.22	아리수
9-6	〃	〃	0.14	6.2	0.01	정수기	코웨이(주) CHP-590L
9-7	중계1동 어린이집	〃	0.13	7.1	0.21	아리수
9-8	〃	〃	0.13	6.9	0.03	정수기	㈜GMS WP-200LS
9-9	마들 어린이집	〃	0.12	6.9	0.21	아리수
9-10	〃	〃	0.12	6.2	0.03	정수기	코웨이(주) CP-260L

따로붙임 : 시료수 10개.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	정창영		수질팀장	이인형		행정지원과장	09/22 정의석
협조자
시행	행정지원과-20204	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02-3146-3252	/전송	02-3146-3279	/	nocalls@seoul.go.kr	/	부분공개(7)