문서번호	치수과-12752
결재일자	2016.9.22.
공개여부	대시민공개

주무관	기전관리담당	치수과장	안전건설교통국장		부구청장
손영일	박종식	송기민	최병재		09/22 代손정수
협 조
	치수담당			代김용필

【성북천 우안 쉼터공간조성에 따른】

조명․방송시설 설치계획 보고

2016. 9.

안전건설교통국

치수과

【 성북천 우안 쉼터공간조성에 따른 】

조명․방송시설 설치계획 보고

성북천 우안 쉼터공간 조성에 따라, 조명시설을 개선하고 방송시설을 설치하여 하천 산책로를 이용하는 주민에게   쾌적한 여가 분위기 및 환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		추진배경 및 효과

❍ 성북천 산책로와 쉼터공간에, 친환경 및 에너지절약형 LED램프를    설치․교체하여, 친환경 조명분위기 조성과 전기요금 절감.

❍ 성북천을 이용하는 주민이 늘어가는 추세에 따라 새로운 볼거리로    음악방송을 설치하여, 산책과 힐링장소로의 기능확대.

❍ 안내방송을 통한 구정홍보로 신뢰받는 구정 구현.

Ⅱ		성북천 현황

❍ 하천길이 (성북구관할) : 2,500m (삼선교~안암2교)

❍ 조명 및 방송 설치구간 : 1,200m (삼선교~성북구청)

- 현재 추진중인 성북천 우안 쉼터공간 설치구간에 해당

Ⅲ		설치내용 및 방법

■ 조명시설

❍ 구간별 설치내용

구 간	설치내용	설치수량	비 고
우안 쉼터공간 9개소	교량하부등(LED40W) 진입로가로등(LED80W)	39등 13등	쉼터공간조성에 따른 조정필요
우안 한빛다리~성북3교	가로등(LED50W,2등용)	6본(12등)	가로등 없는 구간
우안 가로등 (삼선교~한빛다리,성북3교~하늘다리)	나트륨150W → LED70W 교체	37등	1등용 가로등주
좌안 가로등 (삼선교~하늘다리)	나트륨150W → LED70W 교체	100등	2등용 가로등주

❍ LED램프 교체에 따른 연간 전기요금 절감액 : 3,836천원

- 1등당 연간 전기요금 ⇒ NH150W 52천원, LED70W 24천원

❍ LED램프 교체사유

- 기존 성북천 나트륨등은 설치된지 6년이 되어, 수명(약40개월)       경과로 인한 부점등이 빈번이 발생되고, 노후로 인해 밝기(조도)      가 떨어진 상태임.

- 정부의 방침에 따라, 기존조명을 2020년까지 LED등으로 교체하      도록 되어 있음.

(공공기관 에너지이용합리화추진에 관한규정,산업통상자원부고시 제2016-97호)

- LED램프는 기존방전등(나트륨,메탈)보다, 광효율 및 에너지절감        효과가 뛰어나고, 자연태양광과 비슷하여 자연스런 색상분위기 연출.

■ 방송음향시설

❍ 설치내용

- 무선방송장비(무선통신장치,네트워크허브,앰프,음원소스기기) 1식 : 치수과

- 현장 앰프장비(600W) 설치 4개소

- 스피커(20W) 62개 : 기존 가로등주에 1개씩 부착(경간 22M)

❍ 설치후 방송운영계획(안)

- 아침, 점심, 저녁 각 1시간씩 음악방송 송출

- 1일 2회 또는 필요시 구정안내 및 홍보방송

- 세부적인 운영방안은 행정지원과 및 홍보전산과 협의후 실시

※ 방송설비 운영중인 하천 : 청계천, 우이천(강북구), 도림천(관악구),    홍제천(서대문구), 당현천(노원구), 방학천(도봉구)

Ⅳ		예산 및 사용계획

❍ 소요예산 : 185,000천원 (조명 85,000천원, 방송 100,000천원)

❍ 예산집행 현황 (2016.9.22.일 기준)                 (단위:천원)

예산현액 ⓐ	예산배정액 ⓑ	기집행액 ⓒ	미배정액 (ⓐ-ⓑ)	집행잔액 (ⓑ-ⓒ)
1,100,000	947,713	698,704	152,287	249,009

※ 과목 : 치수및하천관리, 하천복원및정비, 성북천우안산책로설치, 시설비(시비)

❍ 예산사용계획 : 미배정액(152,287천원)과 집행잔액일부(32,713천원)

에서 사용하고자 함.

Ⅴ		향후 추진계획

❍ 2016.09월 : 계약심사(구-감사담당관) 및 예산재배정(시-하천관리과) 요청

❍ 2016.10월 : 공사발주 및 착공

❍ 2016.12월 : 공사완료. 끝.