저수조 의무 청소대상 제외 건축물 조사보고(고척성당)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
박경원	유명은	09/23 김정수
협 조
	주무관		김상덕

문서번호 :	급수운영과-26390

구로구 고척성당 내 건축물 급수방식을 직결급수로 전환 후 저수조 의무 청소대상 제외요청에 따른 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  09.  23.

보고자 시설7급  박경원

건물명칭	고척성당(고척동 천주교회)
건물현황	대 표	천주교회서울교구	소재지	구로구 고척로52나길 42 고척동천주교회
	관 리 자	박영식	전화번호	*************	건축년도	1996.5
	건물용도	종교집회장,노인복지시설	건물연면적	1,143.53㎡	층수	지하2/지상6층
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(용량)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	-	-	-	-	-
	지 상	12㎥×1	12㎥	FRP	옥상	미설치
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	미철거
	배관 구조 변경	직결배관 연결하여 직수로 사용 중
	관련도면 검토	적정함
	기 타	-
조사자 의견		- 내부배관 직수배관 여부 및 급수상태 점검 결과 직결로 급수공급 중으로, 물탱크청소 대상에서 제외 적정함.

붙 임. 직결배관 사진 1부.  끝.