문서번호	운영과-7219
결재일자	2016.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	운영과장
조계진	09/26 박종길

시립북서울미술관

썬큰광장 배수관 석회침착 제거계획

2016. 9

북서울미술관

(운영과)

[시립북서울미술관]

썬큰광장 배수관 석회침착 제거계획

우리미술관 B1층 썬큰광장 우수 및 생활배수에 사용되는 배수관이 준공시부터 쌓여온 시멘트가루 등으로 내부가 막혀가고 있어 이를 준설하여 관련 업무에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현황

▢ 주요현황

◦ 위    치 : 미술관 B1층 썬큰광장내.

◦ 사용용도 : 썬큰광장내 우수 및 생활하수 배수.

◦ 배관관경 : 100mm

Ⅱ		문제점

▢ 문제점

◦ 준공시부터 쌓여온 시멘트가루나 기타 분진등이 배수관에

침착되어 관경이 좁아져서 집중호우시 침수피해 우려.

◦ 썬큰광장에 배수구가 한곳이기 때문에 중점관리 필요.

▢ 현황사진

배수시설 입구	배수구내부 석회침착

Ⅲ		수리계획

◦ 정비방법 : 배관석회제거 전문업체에 의뢰하여 작업진행.

◦ 정비일시 : 2016. 9.26(월)

◦ 소요예산 : 약600,000원

◦ 예산과목 : 시립미술관북서울미술관 운영과, 문화예술진흥,

미술관유지보수, 북서울미술관 유지관리,

일반운영비, 공공운영비

Ⅳ		기대효과

▢ 썬큰광장 우수 배수관을 깨끗이 준설하여 호우시

발생할수 있는 시설물 침수예방.