서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	관악소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	소방차(굴절차) 정밀점검 결과에 따른 수리의뢰 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방장비 관리 규칙(제26조 소방장비의 점검방법 등)

나. 소방장비-576(2016.7.29.)호「소방장비 정밀점검 결과 송부」

다. 안전지원과-5355(2016.3.11.)호「2016년도 소방차량 정밀점검 계획」

라. 안전지원과-16255(2016.8.2.)호「소방장비 정밀점검 결과 및 수리계획 시달」

2. 위와 관련 소방장비 정밀점검 결과에 따른 조치로 자서 이동정비반에서 수리 불가한 사항를 다음과 같이 수리 의뢰 하고자 합니다.

소속	차량	점 검 결 과	수리여부	비 고
관 악 (현장대응단)	굴절차	바스켓에서 붐 작동 불가	×	자체수리불가
		턴테이블 유압모터 오일량 부족	○	자체수리
		자동드레인 솔레노이브밸브 누기	○	자체수리

가. 기    간 : 2016. 9.27. ~ 10. 03.(7일)

나. 의뢰내용 : 바스켓 붐 작동 불가.(화이어텍 제작업체 폐업으로 의뢰불가)

다. 의뢰업체 : 세한엔지니어링 / 경기도 평택시 청북면 감미동길 102-2

라. 주    소 : 경기도 평택시 청북면 감미동길 102-2 / ☎ 031-684-8119

3. 행정사항

가. 현장대응단(차량주임)은 종합방재센터 및 3권역 인근서에 출동불능사유를

전파하여주기기 바랍니다.

붙임   소방장비 정밀점검 결과서.  끝.

	소방행정과장
담당자	박귀호		장비회계팀장	이근철		소방행정과장	09/26 구삼서
협조자
시행	소방행정과-11267	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-884-1192	/전송	02-875-4373	/	fire2025@seoul.go.kr	/	부분공개(5)