문서번호	총무과-11389
결재일자	2016.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장
김인기	09/26 황차호
협 조

전시동 에어커튼 청소 및 수리 계획 보고

2016. 9.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

::: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘ ■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표 ①	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 ①	성과에 입각한 인사관리 정착①	성과와 역량 중심의 인사관리①	3	□
		신축적인 인사· 조직운영②	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)①	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 ②	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선①	재정 자립도 및 향상 노력①	2	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감②	2	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 ③	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행①	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리①	4	□
			사업 운영의 적정성②	6	□
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리②	평가 환류의 적정성①	3	□
		제도취지에 부합하는 기관운영③	경영층의 리더십①	4	□
			사회적 책임 이행 실적②	2	□
배점 소계				30
고유 지표 ②	미술관 이용시민 만족도 향상 ①	전시관람 만족도 향상①	미술관 관람객 수①	6	□
			관람 환경의 적정성②	5	□
			고객만족도③	10	□
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 ②	시민을 위한 열린 미술감상 서비스①	시민미술 아카데미 운영①	6	□
		열린미술관 이미지 홍보를 위한 다양한 문화행사추진②	문화행사 개최①	6	□
		미술관 정보시설 및 정보화시스템 이용 활성화③	미술관 홈페이지 및 뉴미디어 운영①	5	□
		미술관 홍보노력 강화④	홍보실적①	6	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상③	시민고객들의 요구에 부응 하는 다양한 전시기획①	미술전시회 운영 및 기획전시①	10	□
	미술작가 교류 활성화 ④	기소장 작품의 질적 보완과 장르별 균형 있는 소장 작품 확보①	작품 구입 및 수증 실적①	7	□
		유망작가 양성 및 지원②	난지미술창작스튜디오 운영①	5	□
			유망작가 발굴 실적②	4	□
배점 소계				70
※ 지표 특성에 따른 비중 : 정량(27%), 정성(33%), 혼합(40%)

전시동 에어커튼 청소 및 수리 계획 보고

우리 미술관 전시동에 설치된 에어커튼 노후 및 이물질 등이 유입되어, 기능저하와 소음 발생으로 수리(청소)를 하여 시설물 유지관리에 최선을 다하고자 합니다.

1		개요 및 현황

□ 개요

❍ 전시동 각 출입문에 설치된 에어커튼은 전시실 항온항습 유지관리에 필요한 설비로, 출입문을 통한 전시동 외기 유입 방지와 홀에서 전시실 내부로 유입되는 공기를 차단하는 설비임

□ 에어커튼 현황

❍ 에어커튼 설치대수: 총 40대(송풍형: 36대, 히터형: 4대)

- 전시동 1층 출입문 15대(송풍형 11대, 히터형 4대)

․ 동측(계단) 2대, 주출입문(좌우 각 2대, 중앙 3대) 7대, 서측 2대 - 송풍형

․ 주출입문(회전문) 4대 - 히터형

- 전시실 1층 출입문 8대 - 송풍형

․ 동측 2대, 중앙(계단아래) 3대, 서측(화물E/V) 3대

- 전시실 2층 출입문 7대 - 송풍형

․ 동측 2대, 중앙(계단옆) 2대, 서측(화물E/V) 3대

- 전시실 3층 출입문 9대 - 송풍형

․ 동측(인승E/V) 2대, 동측(계단옆) 2대, 서측(중앙) 2대, 서측(화물E/V) 3대

- 전시동 옥상 출입문 1대 - 송풍형

2		에어커튼 점검 및 결과

□ 에어커튼 점검

❍ 일상점검을 통한 소음 및 이물질 유입상태 확인

- 이물질 유입상태에 따라 외부 청소(에어건, 진공청소기)

❍ 내외부 및 청결상태, 휀, 모터, 소음, 진동 등 정밀점검

□ 에어커튼 점검 결과

❍ 노후 및 장시간 가동에 따른 소음, 진동 발생(일부)

❍ 내외부 먼지 및 이물질 등이 부착된 설비 다수 발견

❍ 노후 및 이물질 흡착에 따른 외기 차단 기능 저하

※ 에어커튼이 설치된지 10년이 넘는 노후된 설비가 다수 있음.

□ 점검자 : 김동범, 윤근환, 김종민, 김인기

□ 업체 상세 점검 결과

❍ 오랫동안 전문적인 청소 미비로 이물질 유입에 따른 이물질 흡착이 심하여 송풍기능이 저하된 상태이며, 일부 제품은 모터 노후에 따른 소음과 진동이 발생되고 있음.

3		청소 및 수리 계획

□ 고장난(기능저하) 부품은 새부품으로 교체

❍ 수리업체 : ㈜한별시스템(대표 김종삼)

- 서울시 금천구 가산동 481-11 대륭테크노 8차 815호

❍ 수리방법 : 전문업체(제작업체)에 의한 수리 및 청소

❍ 소요예산 : 금2,442,000원(금이백사십사만이천원)예정

❍ 지출방법 : 수리(청소)완료 후 거래처 계좌에 입금

❍ 예산과목 : 시립미술관 총무과, 문화예술진흥, 미술관 유지보수, 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

4		기대효과

□ 전시실의 적정한 항온항습 유지관리로 전시작품 보호

□ 전시동(실)의 적정한 온습도 유지로 미술관을 찾는 관람객들에게 쾌적한 실내환경 제공

□ 시설물의 적기 수리(청소)로 시설의 유지관리의 안전성 확보와 안정된 설비 운영으로 시설보호에 기여.

붙임 : 견적서 2부.  끝.