문서번호	행정관리과-11530
결재일자	2016.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
김흥만		안창수	09/27 이성락
협조	정수시설과장		代오재승
	정수과장		이종규

2016년 소방시설 작동기능점검 실시 계획

2016. 9.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

2016년 소방시설 작동기능점검 실시 계획

소방안전관리법 및 방화관리규정에 의거 청사 소방 작동기능점검을 실시하여 화재로부터 인명과 재산을 보호하고, 화재예방 및 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		실시개요

□ 법적근거

○ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

○ 공공기관의 방화관리에 관한 규정 15조(소방점검)

- 연면적 1천㎡ 이상으로 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된

공공기관은 연1회 이상 종합정밀점검 실시

※작동기능점검(종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달)

□ 점검대상

○ 영등포아리수정수센터 28개동 소방시설 전체

- 연면적 42,847㎡, 건축면적 30,992㎡

Ⅱ		점검계획

□ 점검사항

○ 소방시설 : 소화설비 194, 경보설비 360, 피난설비 629개소 등

※ 세부내역 「붙임 1」참조

□ 점검방법

○ 소방시설 적정설치 여부 및 작동상태 정밀진단 체크

- 옥내소화전설비, 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 소화활동설비, 소화용수 등

□ 예산편성 및 집행방법

○ 예산편성 : 2,500천원(예정)

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,일반운영비,사무관리비

○ 집행방법

- 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제29조에 의한

등록업체 중 2개이상 업체의 견적 제출 받아, 가격이 타당하고          점검 실적이 있는 업체와 수의계약 시행

□ 추진일정(예정)

○ 시행계획 및 품의 ------------------------ ‘16.09.26(월)

○ 업체선정(계약체결) ---------------------- ‘16.09.30(금)

○ 시행완료(계약일로부터 15일 이내)-------- ‘16.10.17(월)

Ⅲ		행정사항

□ 점검일로부터 30일내에 결과 보고서 소방서에 제출

□ 지적사항은 정수시설과에 업무협의 후 신속히 처리토록 함

붙임 : 소방시설 세부내역.  끝.

[붙임 1]

[소방시설 세부내역]

구 분	해 당 설 비		수 량	비 고
소화설비	수동식소화기	분말소화기	149	전 체
		CO2소화기	10	〃
		하론소화기	4	〃
	자동식소화기		4	〃
	옥내소화전설비		30	〃
	청정약제소화설비		3	송수펌프
경보설비 (자동화재 탐지설비)	감지기	열감지기	178	전 체
		연기감지기	96	〃
		불꽃감지기	10	〃
	시각경보기		33	〃
	발신기		41	〃
	비상방송설비		1	통신실
	가스누설경보기		1	기계실
피난설비	완강기		1	전망대
	피난구유도등		167	전 체
	계단통로유도등		60	〃
	비상조명등		398	〃
소화활동 설비	송수구(단구형)		3	관리본동
	송수구(쌍구형)		1	다목적관리동