문서번호	시설보수과-5195
결재일자	2016.9.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
정재형		윤승범	09/27 이성재
협조	관리과장		한병연
	운영과장		정종기

『지진방재 후속대책의 일환』 중랑물재생센터 긴급 안전(임시)점검 추진계획

2016. 09.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『   지진방재 후속대책의 일환』으로 중랑물재생센터

긴급 안전(임시)점검 추진계획

최근 발생한 ‘16.09.12 경북 경주지역 규모 5.8지진 발생에  따른 안전사고 예방을 위해 우리센터 시설물(기전 및 구조물)에 대해 긴급안전(임시)점검을 실시하고자 함

관련근거

❍ 서울시 지진방재 후속대책 이행 및 결과 제출요청

- 상황대응과-11949(‘16.09.19), 물재생시설과-13668(‘16.09.23)

점검방향

❍ 해당시설 관리 운영부서에서 긴급 안전(임시)점검 실시

- 수처리․슬러지 처리시설, 분뇨처리시설 및 건축․토목시설물 등

❍ 시설 관리・운영부서의 지진이후 실질적인 긴급안전(임시)점검 실시

※ ‘16.09.12(월) 지진발생 이후 시설물 이상유무에 대한 임시점검임을 감안 실시

점검개요

❍ 점검기간 : 2016. 09.27.(화) ~ 10.14(금)

❍ 점검대상(붙임 2, “점검양식 참조”)

시 설 물	점 검 대 상
기전시설물	센터내 기전시설물 이상유무
수처리․슬러지․ 분뇨처리 시설	유입․유출수문, 각종 밸브․펌프․배관 및 배수로, 구조물 이상유무
토목시설물	구조물, 도로, 차집관로 및 부대시설물 등 이상유무
소방시설물	자동화재탐지설비 등 소방설비 이상유무
건축시설물	본관 등 115개동 및 체육시설 포함 이상유무

❍ 점검반 편성 (붙임 1, “점검반 편성 참조”)

- 각 시설물 관리․운영부서에 긴급 안전(임시)점검 실시

‣ 수처리․슬러지 및 분뇨처리 시설 ⇨ 운영과에서 자체점검 실시

‣ 전기시설, 건축․토목․녹지, 차집관로 및 부대시설 ⇨ 시설보수과 실시

❍ 세부점검 내용

기 전 시 설 물

▪ 수처리·슬러지설비 관리실태 및 안전성, 배관 균열 파손 여부

▪ 변전실, 전기시설물 이상유무 실태 점검

▪ 소화가스 생산·이송·사용시설, 고압가스설비 및 실험실, 중앙제어실 등     이상유무 실태 점검

토목시설물

▪ 구조물 균열, 파손, 이완, 배부름, 누수 등 이상유무 여부

▪ 차집관로 및 부대시설물 이상유무 여부

▪ 센터내 토목시설물(구조물, 구조물 등) 및 부대시설 이상유무 여부

청사 및 체육시설

▪ 건축물의 변형 균열, 침하, 파손, 누수 등 이상유무 여부

▪ 녹지대 지반 침하 등 이상유무 여부

▪ 체육시설 안전성 (시설물 파손 등 여부 등)

점검 후 조치계획

❍ 경미한 사항은 예비품 활용 자체보수

❍ 긴급을 요하는 사항은 소규모 수선비 등 자체 예산활용 긴급 보수

❍ 예산이 많이 소요되는 사항은 년도별 계획에 반영 조치

행정사항

❍ 시설물 점검결과·조치계획(붙임2), 점검사진(붙임3)을 첨부하여 ‘16.09.14.(금)까지 시설보수과로 제출.

❍ 시설보수과에서 수합 후 도시안전본부 상황대응과 제출

※ 기한내 미제출시 이상없음으로 간주.

➀ 계획수립		➁ 점검실시		➂ 결과수합		➃ 결과보고
‧ 지진이후 임시점검실시 계획 수립		‧ 기간 : ‘16.09.27~10.14 ‧ 점검자 : 해당시설물 관리부서 담당자		‧ ‘16.10.14까지 점검실시 후 시설보수과로 결과 제출 ‧ 붙임2, 붙임3 첨부 제출		‧ 점검결과 수합 정리 후 상황대응과 제출

붙임. 1. 긴급안전(임시)점검 점검반 편성표 1부.

2. 물재생센터 안전실태 점검표(물재생시설과 요청양식) 1부.

3. 점검사진(양식) 1부.

4. 관련문서 각1부. 끝.