문서번호	시설관리과-19593
결재일자	2016.9.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
이태화	박미영	09/27 장종욱

인입관폐쇄 의뢰에 따른 보고

2016. 09.

북부수도사업소

시설관리과

인입관폐쇄 의뢰에 따른 보고

명에 의거 강북구 지역담당 업무 수행 중 인입관폐쇄 의뢰가 있어 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

2016. 09. 27.

보고자 : 지방시설서기보   성 명 : 이태화

▣ 인입관폐쇄 의뢰 현황

○ 위    치 : 강북구 미아동 325-31 외 5필지

○ 급수수계 : 북악터널배수지 급수구역

○ 관련근거 : 요금과-19386 외 3건(2016.09.20.)

▣ 상수관로 현황

○ 위치 및 상수도현황

- 관로위치 : 강북구 미아동 325-31, 325-35, 325-36, 325-4, 325-34, 325-32번지

- 관로현황 : 급수관(SSP/∅20×6개소), 배수관(DCIP/∅80, L=29m)

○ 사유 : 미아동 325-31번지 외 5필지 사유지 내 건물 신축

6필지 중 4필지

인입관 폐쇄 의뢰

사유지도로

상수관폐쇄

L=29m

▣ 보고내용

○ 미아동 325-31번지 외 5필지 건물 신축에 따른 폐전의뢰에 대하여 현장확인한 바,

○ 인입관 폐전뿐만 아니라 신축공사 사유지 내에 위치하고 있는 상수도관(∅80/1988/DCIP)도 저촉되어 상수도관 폐쇄가 필요한 실정임.

○ 현재 신축공사 중으로 상수도관의 폐쇄가 타당하다고 사료됨.

▣ 조치의견

○ 상기와 같은 사항으로 사유지에 저촉되는 상수도관 D=80mm, L=29m를 폐쇄하고자 하며, 공사는『2016년 미아동 외 4개동 상수도공사(장기계속공사)』업체에 작업지시하고 추후 정산처리하고자 합니다.

- 공사개요 : 인입관폐전 5개소(∅20, 1개소는 미폐전), 상수도관 폐쇄(∅80, L=29m)

붙 임 : 1. 현장사진 및 토지대장 1부.  끝.