문서번호	물재생시설과-91
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		물재생시설팀장	물재생시설과장
이창하		이웅희	09/01 이철해
협조

3차(총인)처리시설 운영시설 현장견학 조사계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

물순환안전국

(물재생시설과)

3차(총인)처리시설 운영시설 현장견학 조사계획

운영중인 국내 총인처리시설을 방문 시설현황 및 운영 특이사항, 문제점 등을 사전파악 효율적인 총인처리시설 설계에 반영하고자 함

Ⅰ		현장견학 개요

○ 조사기간 : ’15. 9. 2(수) ~ 9. 4(금) [3일간]

○ 조사인원 : 14명

- 물재생시설과(2명) : 물재생시설팀장 이웅희, 공업7 이창하

- 용역사(12명) : ㈜도화엔지니어링(중랑) 6명, ㈜한국종합기술(탄천) 6명

○ 대상시설 : 5개시 7개소(대구광역시, 광주광역시, 양산시, 진주시, 김해시)

○ 조사내용 :

- 총인처리시설 시설현황, 소요부지 면적 등

- 처리시설 운영특성(연계처리 현황, 유입 유량 및 수질 변동성 등)

- 총인처리시설 관련 발생 하수찌꺼기(슬러지) 처리방법

- 그 밖의 총인처리시설 전·후 변동자료(전력현황, 운영비, 인원 등)

Ⅱ		대상시설 선정

○ 전국 총인처리시설 중 용량 100,000㎥/일 이상 운영중인 처리시설 중

○ 총인처리시설 공법 계열(여과, 침전, 부상)별로 모두 견학이 가능하도록 선정

○ 총인 슬러지 회수하여 재생 사용 가능하도록 운영 중인 처리시설 포함

○ 조사기간(3일) 내 다양한 처리시설 견학을 위한 이동 동선 고려

Ⅲ		시설현황

구 분	행정구역 및 시설명	처리용량(㎥/일)	처리공법(계열)	비 고
1일차	대구광역시 서부	455,000	YDF(여과)
	대구광역시 신천	563,000	URC+MDF(침전)
2일차	경상남도 양산	146,000	GFF(섬유상여과)
	경상남도 화목(김해)	145,000	가압부상+전기응집(부상)
	경상남도 진주	150,000	ecoJET Green Plus (가압부상)
3일차	광주광역시 광주 제1	600,000	ACTIFLO(고속응집침전)
	광주광역시 광주 제2	120,000	Gdisk(섬유상여과)

Ⅳ		세부일정

○ 1일차

시 간	내 용	비 고
09:00	· 사당역 집결
09:00 ~ 13:30	·대구 서부하수처리장 이동 (이동 중 휴게소에서 점심식사)
13:30 ~ 15:30	·대구 서부하수처리장 견학	2시간
15:30 ~ 16:00	·대구 신천하수처리장 이동
16:00 ~ 18:00	·대구 신천하수처리장 견학	2시간
18:00 ~	·양산으로 이동

○ 2일차

시 간	내 용	비 고
09:00 ~ 10:00	·경남 양산하수처리장 이동
10:00 ~ 12:00	·경남 양산하수처리장 견학	2시간
12:00 ~ 13:00	·점심 식사
13:00 ~ 13:30	·김해 화목하수처리장 이동
13:30 ~ 15:30	·김해 화목하수처리장 견학	2시간
15:30 ~ 16:30	·경남 진주하수처리장 이동
16:30 ~ 18:00	·경남 진주하수처리장 견학	1시간30분
18:00 ~ 18:30	·숙소 이동

○ 3일차

시 간	내 용	비 고
08:00 ~ 10:00	·광주 제1하수처리장 이동
10:00 ~ 11:30	·광주 제1하수처리장 견학	1시간30분
11:30 ~ 12:30	·점심 식사
12:30 ~ 13:00	·광주 제2하수처리장 이동
13:00 ~ 14:30	·광주 제2하수처리장 견학	1시간30분
14:30 ~ 20:00	·서울 이동 후 해산

Ⅴ		행정사항

○ 방문시설에 사전 공문시행

○ 공무원 견학예산 : 국내 여비 규정에 의거 지출. 끝.