함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	전식방지용 정류기 디자인 표준화 알림

1. 2016년에 한시적으로 사용할 전식방지용 정류기 디자인 표준화 규격을 아래와 같이 알려드리오니 정류기 제작에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 정류기 사이즈는 현재 면적의 90% 미만으로 축소

※ 현재 정류기 사이즈 : W 1,100㎜ X H 1,020㎜

나. 정류기는 시민통행과 미관 등을 고려하여 설치

다. 정류기 색상은 서울시 대표적인 기와진회색

라. 정류기 도아록은 원형으로 설치

마. 정류기 도아에 전력량계 투시창 설치(보호 덮개 미설치)

붙 임 : 1. 정류기 판넬 디자인 심의결과에 따른 조치계획 1부.

2. 정류기 물품 규격서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(시설관리과장)
주무관	임종수		시설관리과장	정윤홍		시설안전부장	03/21 강신재
협조자
시행	시설관리과-2586	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1241	/전송	3146-1209	/	limjs1209@seoul.go.kr	/	대시민공개