정기점검 보고서

(중랑교, 응봉지하차도)

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	임승민	이경수	09/30 박춘배

명에 의거 시설물 정기점검 업무(일일순찰 병행)와 관련 중랑교, 응봉지하차도에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

【 중 랑 교 】

□ 점검일시 : 2016. 09. 27.(화요일)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전구간

(포장,배수시설,난간,연석,신축이음, 스라브하면,주형,교대,교각,교좌장치 등)

시설물명	중랑교	시설물 개 요	폭: 25m 연장: 154m	법정구분	2종	준공 년도	1971. 11.20
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		이경수

□ 점검구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 없음

□ 새로운 이상 발생개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
		특이사항 없음			-

현장점검사진

상 부(전경)	하 부(전경)	하부(거더)

※ 안전점검 등 중복 지적사항 제외.

【응봉지하차도】

□ 점검일시 : 2016. 09. 27.(화요일)

□ 점검구간 : 상부, BOX부, 옹벽부, 포장부,신축이음,BOX내부,접속옹벽 등)

시설물명	응봉지하차도	시설물 개 요	폭: 8.1m 연장: 370m	법정구분	법정외	준공 년도	2007. 03.27
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		이경수

□ 점검구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
1		특이사항 없음
2

□ 새로운 이상 발생개소

위 치	내 용	규 모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
	특이사항 없음

현장점검사진

옹벽구간(전경)	박스구간(전경)

※안전점검 등 중복 지적사항 제외.  끝.