문서번호	시설보수과-5268
결재일자	2016.9.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김석수		윤승범	09/30 이성재
협조
	운영과장		정종기

#3처리장 노후 유입유량계 교체(5대)

시행 보고

2016. 09

중랑물재생센터

시설보수과

#3처리장 노후 유입유량계 교체(5대) 시행 보고

#3․4처리장 최초침전지 유입유량계(9대)의 유량계측이 정확치 않아 수질관리 및 운영에 어려움을 발생시키고 있어 이를 교체하여 수질 관리 및 운영에 만전을  기하고자 함

관련공문

❍ 운영과-7694(2016.09.20.)[최조침전지 유량계 개선방안 보고]호

❍ 운영과-7765(2016.09.21.)[제3,4처리장 최초침전지 유입유량계 정비계획 보고]호

시설현황

설치장소	설치대수	설치연도	제작사	측정방식	비고
#3·4처리장	9대	2007년	TOKIMEC	접촉식 초음파식	교체대상
	1대	2010년	CK테크피아	비접촉식 레이저식	#3처리장 A계열

요청사항(운영과)

❍ 내구연한이 지난 초음파식 유량계를 비접촉시 레이저 방식 유량계로 교체

❍ #3․4처리장 최초침전지 노후 유입유량계 9대 전면 교체

조치계획

❍ 운영과 요청사항을 모두 반영하여 노후 유입유량계 5대를 비접촉식 개수로 유량계(레이저 방식)로 교체코자 함.

❍ 나머지 노후유량계 4대는 예산담당과 협의하여 향후 발생하는 단위사업 낙찰잔액으로 발주코자 함

사업개요

❍ 사 업 명 : #3처리장 노후 유입유량계(5대) 교체

❍ 소요예산 : 110,000천원(설치비 미포함)

※ 설치비는 500만원 미만의 소액으로 전자세금계산서 발행 후 계좌입금코자 함

❍ 설치수량 : 5대(#3처리장 A․B․C계열)

❍ 계약방법 : 조달3자단가

❍ 업 체 명 : ㈜C.K테크피아

❍ 예산과목  : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생오니처리유지보수, 시설비

※ 시설비의 단위사업 낙찰잔액을 활용하여 본 사업비에 사용코자 함

붙임 : 관련공문 및 유량계 제품 상세목록 각 1부. 끝.