투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	920공구 감리단
(경유)
제목	920공구 도시가스관 복구계획(변경) 조건부 승인 통보

1. 벽산(엔) 제920감리-16-499(‘16.09.09)호와 관련입니다.

2.『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사』도시가스 배관 중압관 철거 및 저압관 존치에 따른 시공계획과 관련하여 도시가스관 복구계획 변경계획에 대해 조건부 승인 하오니 시공시 품질 및 안전관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 승인조건

1) 모래물다짐에 대한 품질관리·검측 결과 제출

- 다짐도 90%(최대건조밀도의 90%) 만족

- N=20~30 정도의 양호한 전단강도와 지지력 확보

2) 침하관리 계획 수립 및 시행

- 철거 전 계획서 제출 및 도로복구 완료시까지 침하관리.

(※ 도시가스 매설관 설계기준 : 침하관리 3개월 이상)

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	한재호		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	09/30 김진팔
협조자	주무관	문병종
시행	도시철도토목부-12237	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02)772-7306	/	jh1004@seoul.go.kr	/	대시민공개