문서번호	물순환정책과-17860
결재일자	2016.10.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		물순환정책팀장	물순환정책과장
강화경		송동욱	10/04 안대희
협조

‘강북구 인수봉’

제2차 빗물마을 주민 워크숍 개최 결과

2016. 10.

물순환안전국

(물순환정책과)

‘강북구 인수봉’

제2차 빗물마을 주민 워크숍 개최 결과

제1차 빗물마을 주민 워크숍 결과를 바탕으로 제2차 워크숍을 개최하여 지역주민의 의견을 수렴하고, 이에 대한 결과를 보고함

1		추진근거 및 목적

□ 추진근거

❍ 빗물마을 조성 사업 기본계획 (물순환정책과-4635, 2016.3.18)

❍ 빗물마을 조성에 따른 주민워크숍 운영계획 (물순환정책과-10823 2016.6.20)

□ 추진목적

❍ 주민의 빗물 관리의 필요성 및 빗물에 대한 이해도 제고

❍ 지역 주민의 의견을 바탕으로 지역 여건에 맞는 빗물마을 구상

❍ 워크숍을 통한 정책공감대 형성 및 자발적 이용·유지 관리 도모

2		워크숍 개요

□ 일    시 : 2016.9.21(수) 19:00 ~ 22:00

□ 장    소 : 인수동 푸른어린이공원

□ 참석인원 : 36명

❍ (외부) 마을 주민 24명, 설계사 2명, 퍼실리테이터 3명

❍ (내부) 강북구 안전치수과장 외 5명, 서울시 물순환정책팀 1명

□ 주요내용

❍ 강북구 안전치수과장과 주민협의체 간 협약식 체결

❍ 1차 워크숍 내용을 검토사항 발표

❍ 설계(안)에 대한 질의 응답

❍ 우선 순위 정하기 및 주민 의견 발표

3		대상지 현황

□ 위    치 : 강북구 수유동 516번지 일대

□ 사업대상 : 단독주택 밀집지역 (면적 17,000㎡)

□ 지역특성

❍ 담장허물기 사업을 시행하여 대부분 주택이 개방되어 있으며, 화분, 화단 등이 많이 조성됨

❍ 단독, 다세대 주택이 밀집되어 있고, 임야 및 소하천과 인접한 숲속 내 작은 도시 지역으로 도로의 경사가 완만하고 포장면이 불투수층임

❍ 인수봉 숲길마을 주민협의체가 구성되어 있어 주민 공동체 활동이 활발함

❍ 사업구간내의 하수도가 소유역별로 배제되어 사업효과의 검증이 용이함

4		2차 워크숍 주요 내용

□ 강북구청과 인수봉 주민협의체 간 협약식 체결

❍ 빗물을 테마로 하는 마을 공동체의 활성화에 관한 사항

❍ 설치된 빗물관리시설에 관한 자발적 이용·유지관리 도모에 관한 사항

□ 설계용역사 검토의견 및 소요 사업비 발표

❍ 1차 워크숍 내용에 따른 검토의견

연번	1차 워크숍 주민의견	검토의견
1	상자텃밭 500개 설치	개인영역 설치 가능 공간 검토 후 설계 수량 산출
2	어린이집 옥상텃밭 설치	가능여부 검토결과 옥상 방수하는 경우 설치 가능
3	공영주차장 저류시설 및 빗물학습시설 설치	주차장을 개량하여 하부에는 저류조를, 상부에는 LID시설 설치
4	마을학교 옥상텃밭 설치	대안학교 옥상에 태양광 집열판 및 관련 시설이 설치되어 있어 설치가 어려울 것으로 사료됨 ⟹ 워크숍 당시 잘못된 조사로 밝혀져 향후 재조사
5	어린이 놀이터 빗물학습시설 및 텃밭설치	어린이 놀이터는 모니터링 대상지 외 구역이나 주민협의체에서 관리하는 상자텃밭 설치 가능
6	경사지 유출수 활용방안 제시	경사지에 횡단측구 및 경사 침투측구 설치 계획
7	지하매설 빗물저금통 설치 여부	설치가능 대상지 11개소는 개인영역 굴착이 필요함으로 협의 후 설치 가능

❍ 사업 구역내 설치 가능한 시설 및 소요 사업비 (총사업비 : 1,412,800천원)

- 개인영역 :   341,450천원

- 공공영역 : 1,071,350천원

구분		시설명	시설제원	단위	설계수량	사업비(천원)
개인영역		빗물저금통	2ton	개	87	266,450
		상자텃밭	L1.2xW0.5xH0.45	개	500	75,000
소계						341,450
공공영역	포장	침투포장	차도용 T=80~155	m2	1,066	108,732
		아스콘포장	A2포장(T=625)	m2	3,038	214,179
	침투측구	평지형	0.3x0.3	m	667	200,100
		경사형	1.0x1.0	m	285	214,500
	침투통	평지형		개	36	21,600
		경사형		개	12	16,200
	빗물정원	저류조	100톤	개	1	210,000
		침투화단	1.0x1.0	m	32	26,400
		투수잔디블럭	1.0x1.0	m2	100	11,250
		투수포장		m2	143	15,123
		조경식재		m2	83	10,767
	옥상녹화		L6 * B4 = 24m2	식	1	22,500
소계						1,071,350
사 업 비 총 계						1,412,800

□ 주민 주요의견

【시설 설치에 관한 부분】

❍ 효율적인 예산활용을 위해 빗물저금통은 내년도 ‘소형 빗물이용시설 지원사업’을 활용하는 방향으로 진행. 또한 빗물저금통에 대한 실수요는 많지 않을 것임.

❍ 주차장 빗물 침투저류조는 많은 비용이 소모되고, 예산대비 효과가 낮으므로 후순위

❍ 성공적인 빗물마을이 되기 위해서는 기능뿐만 아니라 디자인에 대한 고려 필요

【주민참여 및 향후 유지관리 부문】

❍ 상자텃밭 500개는 주민 협의체에서 관리·소유하고, 필요한 주민에게 임대하는 형식을 취할 것이므로 공공영역으로 보는 것이 적당함

❍ 실시설계 전후 주민협의체 일원을 포함하여 회의 진행 (일정 공유 및 시설 검토 등)또는 인수봉 빗물마을 주민을 포함한 TF팀 구성

❍ 청소용수 및 화단용수 이외의 빗물의 활용방법에 대한 다양화 방안 모색

□ 우선순위 정하기

➀ 대안학교 및 어린이집의 옥상녹화, 상자텃밭 보급

➁ 도로 투수성포장 및 침투측구 설치

➂ 빗물저금통, 주차장 밑에 빗물 침투저류조 매설

5		향후 추진계획

□ 2016.10 워크숍 내용 반영한 실시설계 도출

□ 2016.10 강북구 예산 재배정 및 공사 시행

붙임 1. 협약서 1부

2. 참석자 서명부 1부. 끝.