문서번호	도로관리과-15798
결재일자	2016.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로관리팀장	도로관리과장
황정석		최연우	10/06 배광환
협 조
	도로포장안전팀장			代류춘광
	도로굴착관리팀장			김순수
	도로안전시설팀장			김유찬
	도로조명팀장			신동호

2016년 추계 도로정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년 추계 도로정비 계획

여름철 집중호우 등으로 파손 및 기능이 저하된 시설물을 정비하고, 다가오는 겨울철 강설에 대비하여 제설자재 및 장비를 적기에 점검하여 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공하기 위함

1		정비개요

□ 관련근거 :『도로법』 제50조, 『도로의 유지․보수등에관한규칙』 제6조

『도로의 유지ㆍ보수등에관한 규칙』제6조(보수)

① 관리청은 도로의 기능유지와 교통안전을 위하여 수시로 점검을 실시하고 필요한 경우 보수를 하여야 한다.

② 관리청은 봄과 가을로 구분하여 연 2회 도로에 대한 정기보수를 실시하여야 한다.

③ 봄에 실시하는 정기보수는 해빙 또는 홍수 등의 대비에, 가을에 실시하는 정기보수는 폭설 또는 결빙 등의 대비에 특히 중점을 두어 실시하여야 한다.

□ 정비기간 : ’16. 9월 ~ 10월

□ 정비대상도로 및 책임기관

구 분	연장 (㎞)	정비책임기관	점검 및 평가기관	비고
계	8,215.1
도시고속도로	172.7	시장 (시설관리공단)	시장
일반시도	1,021.0	시장 (도로사업소)	시장
자치구도	7,021.4	구청장	시장

2		정비지침

	기 본 방 향
▶정비에 내실을 기하기 위해 관리청별로 자체 도로정비 계획 수립ㆍ시행 ▶정비기간 중 자체 보유 장비 및 인력 최대한 활용 ▶해빙기 안전점검 결과에 따른 시급한 곳과 「120다산콜센터」에 접수된 포장파손 등 민원ㆍ불편사항 우선 정비 ▶도로 청결상태 유지 및 불법점용 시설물 일제 정비

1. 중점 정비사항

○ 도로비탈면의 낙석․산사태 위험여부 점검 및 산마루측구 정비

○ 도로포장의 파손 및 변형 여부(노면요철, 포트홀, 맨홀단차 등) 점검 및 정비

○ 구조물의 파손, 침하, 변형 등 점검 및 정비

○ 교량 및 터널 등 주요시설물의 정상적인 기능 유지를 위한 정비

○ 배수관, 측구, 도수로 등에 쌓인 퇴적토 제거 및 세굴부위 정비

○ 기준에 맞지 않거나 파손된 도로표지, 안전시설 정비

○ 각종 도로시설물의 청결상태 유지

○ 제설작업 완료 후 제설용 모래 제거

○ 지난 여름철 수해지역의 조속한 정비 및 응급복구 시설물 점검

○ 공사구간내 가도, 가교 등 파손 여부

○ 도로구역내 청소 및 불법점용시설물(불법간판, 광고물, 적치물 등) 정비 등

2. 분야별 정비지침

□ 노면정비

○ 바퀴자국 패임구간은 노면파쇄기를 이용, 절삭 또는 절삭 후 덧씌우기 실시

○ 균열, 침하, 융기, 포트홀, 맨홀단차 등 정비 및 노면청소

○ 포장면보다 높은 길어깨의 토사를 제거하여 원활한 노면배수 유도

○ 빗물침투로 손상된 노면은 표면처리 등 적정한 보수 시행

○ 기준에 맞지 않은 과속방지턱 정비(『도로안전시설 설치 및 관리지침』참조)

○ 덧씌우기 구간은 길어깨포장 실시(곤란한 경우 보토작업)

○ 미포장도로는 노면․정비 및 자갈 등 보충

□ 교량 정비

○ 정기 및 수시 안전점검 결과 발견된 결함부분 보수

○ 신축이음과 받침의 녹 및 퇴적물 제거

○ 교면에 퇴적된 토사제거, 물구멍 청소 및 짧은 물구멍은 연장 설치

○ 강교 등 부식된 부위 도장 실시

○ 수중부 교량 하부기초 조사 및 보수․보강 실시

○ 통행제한 교량에 대한 과적차량 단속 강화 및 안내표지 정비

○ 교량 시․종점부 포장단차 정비

○ 교통사고로 훼손된 난간은 즉시 보완 조치

□ 터널 정비

○ 정기 및 수시 안전점검결과, 결함이 발견된 터널 보수

○ 터널내 조명시설 청소 및 고장난 등기구 교체

○ 터널 비상전화 및 소화전 적정비치 및 기능유지

□ 배수시설 정비

○ 퇴적된 토사제거 및 세굴부위 보수, 균열 및 파손부위 보수, 누수로 인한 세굴 방지, 집수정 청소

○ 길어깨, 토사측구 배수불량 구간에 퇴적토 제거 및 정비

○ 배수로, 도수로 및 측구 등을 설치할 경우 뒷채움 및 다짐을 철저히 하는 등 배수에 지장이 없도록 철저

□ 낙석․산사태 위험지구 정비

○ 정기 및 수시 점검결과, 비탈면 상단 원지반 균열, 뜬돌발생, 용수발생 등 낙석ㆍ산사태 발생 징후가 있을 경우 사전대비책 강구

○ 강우로 흘러내린 토사제거

○ 산마루측구 및 지하수 유도시설 점검ㆍ정비

○ 파손 또는 기능이 저하된 낙석방지망, 낙석방지책 및 옹벽 등 보수ㆍ보강

○ 위험예고 및 안내표지 등의 설치로 도로이용자에게 정보제공

○ 강우 등으로 유실․세굴된 성토비탈면 정비

□ 도로표지 정비

○ 도로표지 및 사설안내표지 정비

- 변형․훼손․파손․망실된 도로표지 정비

- 도로표지판을 가리는 전방의 가로수 및 시설안내표지 정비

○ 도로표지 안내문안의 적정성

- 다른 도로와의 접속 전후 안내지명의 연속성 확보

- 노선번호 안내 연속성 확보

- 영문표기 오류 정비

○ 도로표지관리시스템 정보 입력

○ 도로표지규칙 등 관련 규정과 다르게 설치된 도로표지 정비

□ 안전시설의 정비

○ 도로안전시설 설치 및 관리지침에 맞지 않는 안전시설 및 시선유도시설(표지병, 갈매기표지, 데리네이터)은 교체ㆍ정비, 파손부위 보수 또는 추가 설치

○ 노면표시(차선도색) 반사성능기준 미달 구간은 도색

○ 가드레일, 데리네이터 등 안전시설은 도로선형과 조화가 되도록 정비하고 동일 구간에 여러 제품의 시선유도시설 혼용 지양

○ 보행자 안전 확보를 위해 보차도 분리방호책 설치하는 등 보도시설 정비

□ 수해복구

○ 수해복구공사는 중앙재해대책본부 지침에 따라 실시

○ 중앙지원에서 제외된 개소는 자체예산으로 복구 검토

○ 자체 인력 및 보유장비 등을 최대한 활용하여 응급복구

○ 소규모 도로 유실․시설물 훼손 부위는 완전 정비

※ 금년도 항구복구가 곤란한 경우는 추가피해가 발생되지 않도록 응급복구 완료 후 관리 철저

□ 월동대책

○ 모래, 염화칼슘 등 제설자재를 사전에 충분히 확보

○ 적사함․모래주머니 설치 및 슈트장 점검

○ 제설용 장비는 유사시 즉시 출동할 수 있도록 철저한 사전 장비 및 점검

○ 강설시 상습 교통두절 구간이나 고갯길 등 취약구간에는 제설대기소를 설치하고 사전에 노선별로 장비배치 계획을 수립

○ 교차로, 굽은길, 급경사 교량, 터널, 상습결빙구간 등은 빙판길 주의표지 등 안전표지를 설치하고 필요시 적설량 측정대 설치 관리

○ 제설작업에 따른 교통통제, 눈사태 등으로 교통통제가 필요한 경우를 대비, 교통안내 및 우회도로 안내표지 등 사전준비

□ “깨끗한 도로만들기” 도로경관 개선

【도로청결 등 대청소 실시】

○ 도로변 가시박 등 생태계교란야생식물 및 각종 잡초 등은 제초․청소작업 등 외부용역을 적극 시행하여 제거될 수 있도록 조치

- 청소상태, 생태계교란야생식물 현황, 교통량 등을 고려하여 시급한 곳부터 시행

- 제초작업시 예초기 등을 적극 활용하고, 환경에 저해되는 제초제(“그라목손” 등) 등을 구매 및 사용하는 사례가 없도록 할 것

○ 자체인력, 청소차, 외부용역 등을 활용

○ 휴게소, 주유소 등 점용․연결허가 구간은 피허가자에게 통보하여 조치

○ 파손, 먼지․흙탕물 등으로 더러워진 도로시설물 보수 및 청소

※ 도로표지병, 가드레일, 중앙분리대, 터널내벽․조명시설, 교량 등

○ 도로변에 불법투기된 쓰레기, 교통사고 잔해물, 길어깨 적치물 등 제거

○ 도로변 쓰레기 근절 및 무단투기 취약지역 특별관리

- 쓰레기 무단투기 구간에 투기금지 안내표지 설치

- 상습 무단투기 구간에 쓰레기 수거함을 설치하여 지정장소 버리기 유도

【불법점용물 정비】

○ 교량하부 불법점용시설물 정비 및 관리 철저

- 유류 등 발화 원인물질 유무 등 일제 점검 및 철거, 불법점용물 재진입 방지를 위한 차단시설 설치 및 점검

○ 도로점용허가 시설물 및 불법점용시설 일제 정비

- 기간연장 또는 완료확인신청 등의 미이행으로 방치된 시설물, 점용만료(폐지)후 원상복구 미비 구간 등 정비

- 도로부지내 불법점용 시설 철거(불법간판 및 광고판 등)

- 설치기준에 맞지 않거나 임의 변경한 각종 진․출입시설 정비

○ 불법점용 방지를 위한 순찰강화 및 지속적 점검

□ 도로대장 정비

○ 도로대장의 작성․보관현황을 점검하고, 현재의 도로시설물 현황에 맞추어 정비

- 위험도로개량, 오르막차로 설치, 교차로개선 공사 등에 따른 도로시설물의 변경사항 반영

- 도로시설물의 현황 등 관련 정보가 정확하게 유지될 수 있도록 관리 철저

□ 기   타

【기타 시설물 정비】

○ 접도구역 경계 표주정비 및 불법행위 단속

○ 가로등 등 각종 조명시설 정비

○ 도로상 가로수․맨홀정비(필요시 지자체 및 관계기관 협의)

○ 지체․시각 장애인 및 교통약자 등을 위한 보도 턱 낮추기, 점자블록 설치 등 규정이행 준수

○ 과적차량검문소 운영 철저

【홍    보】

○ 언론매체 및 자체 시설물을 이용한 대국민 홍보

- 매스컴, 전광 안내판, 터널안내판 등을 통한 홍보

- 주요 진출입로ㆍ육교ㆍ휴게소 등에 현수막 등 홍보물 설치, 안내방송

○ “깨끗한 도로 만들기” 캠페인 실시

- 도로점용 안내서, 캠페인, 각종 유인물 제작ㆍ배포 등

【안    전】

○ 작업시 차량추돌 등에 따른 안전사고가 발생되지 않도록 철저한 안전교육 및 장비점검 등으로 안전사고 예방 등

【공사관리】

○ 공사 중인 구간의 안내간판 설치, 안전원 배치 등 안전관리 철저

3		행정사항

□ 계획수립 및 시행

○ 시 주관부서에서는 소관분야에 대해 정비계획을 수립･시행

분 야 별	주관부서	비고
노면정비	도로관리과
교량 및 터널 정비	도로시설과, 교량안전과
배수시설 정비	물재생계획과
낙석･산사태 위험지구 정비	도로관리과, 산지방재과
도로표지 정비	교통운영과, 보도환경개선과(사설안내표지)
안전시설 정비	교통운영과(교통안전관련 도로부속물), 도로관리과(그 외 도로부속물), 보도환경개선과(보도시설 정비)
수해복구	하천관리과
도로경관 개선	도로관리과(도로청결대책), 도로시설과(도로시설물 청결, 교량하부 불법점용시설물 정비), 보도환경개선과(불법점용시설 정비 등)
기타 시설물 정비	도로관리과(조명시설), 교량안전과(과적차량)

○ 각 자치구에서는 자체실정에 맞는「춘계 도로정비계획」수립･시행

□ 정비결과 제출

○ 시 주관부서 및 각 자치구(관련부서 자료 포함)에서는 도로정비를 완료하고 그 결과를 ’16.10.21(금)까지 제출

- 시 주관부서에서는 소관분야에 대해 사업소 등의 자료를 수합 제출

- 각 도로사업소는 분야별 주관부서에 관련자료 제출

- 각 자치구 토목과에서는 관련부서자료를 수합하여 제출

▸ 치수과, 건설관리과, 도시디자인과, 청소과, 공원녹지과, 교통행정과 등

첨부	: 2015년 추계 도로정비 결과 보고서식 1부.   끝.