문서번호	물순환연구과-6486
결재일자	2016.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환연구과장	수도연구부장
장신요		안진	10/07 최영준
협조	총무과장		이성철
	주무관		왕정순

중랑 하수고도처리 실증플랜트의

응집제 정량펌프 설치 계획

2016. 10.

중랑 하수고도처리 실증플랜트의

응집제 정량펌프 설치 계획

중랑 하수고도처리 실증플랜트의 응집제 정량펌프를 설치하여「생물학적 고도처리공법(MLE) 최적화 연구」업무를 지속적으로 수행하고자 함

□ 추진배경

○ MLE 공법의 응집제 최적 투입지점을 찾기 위한 실험에서 응집제 정량펌프 한 대로 진행하고 있어 추가적인 설치가 필요

○ 응집제 정량펌프를 설치하여 지속적이고 효율적인 연구 업무 추진

□ 중랑 하수고도처리 실증플랜트 현황

장 치 명	처리용량	제 작 사	설치일자	설치 금액
하수고도처리 소형실험장치 (가변형)	5m3/일	온라인인스트루먼트	2008.12.19.	금 104,500,000원
	5m3/일	(주)화진환경산업	2015. 9. 3.	금 79,200,000원

□ 설치품목

품 목	규 격	단위	수량
Easy Pump Head	050152C	EA	2
Pump Drive	050213B	EA	2
Multi Pump Head	050111D	EA	2
3-stopper Tubing	1x1sss	PK	2
Microbore Tubing	1x1	EA	4
Connector	3062249	PK	3

□ 소요예산 : 금2,736,800원(금이백칠십삼만육천팔백원)

□ 구매방법

○ 업체 및 가격결정 : 2개 업체 조사 금액 중 최저가격 업체 선정

○ 대금 지급방법 : 부서 신용카드 결제 후 결재계좌 입금

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비(시설장비유지비)

□ 향후계획

○  응집제 정량펌프를 조속히 설치하여「생물학적 고도처리공법(MLE) 최적화 연구 업무」를 지속적으로 수행하고자 함.  끝.