문서번호	급수운영과-21984
결재일자	2016.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
박민		10/07 이계환
협 조
	지방시설사무관대우		이승완

순찰점검 및 민원처리

급 수 운 영 과

순찰점검 및 민원처리 (노원구)

2016년10월07일(금)                                     순찰자: 김종필,박  민

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)		적 출 위 치			적 출 내 용	점 검 내 용
노원구 (관 내)	80 ~ 600		공릉길 ~ 노원길			없 음	간선도로 차량이동 육안점검 제수변 17 배기변 1 퇴수 1
노원구 (관 내)	80 ~ 700		동일로 ~ 수락산길			없 음	간선도로 차량이동 육안점검 제수변 18 배기변 1 퇴수 1
현수관로	월계2교 : 500mm 적출 상항 이상 없음
공동구관로
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명	구 분		용 량	적 출 내 용		처 리 내 용	비 고 (수 계)
1	월계배수지	배수지		10만톤	없 음		구조물 및 시설물 점검	월 계
2	중계가압장	가압장			없 음		구조물 및 시설물 점검	공 릉
3	상계2배수지	배수지		1400톤	없 음		구조물 및 시설물 점검	공 릉
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1				노원구 관내 배수지 구조물 및 시설물 점검				공릉, 월계 배수지
2	*******			신우연립 재개발현장 점검
3				동일로 중계 근린 공원 앞 도로 순찰
*				월계동 인덕마을 재개발 현장 점검
5	************			소출수 민원 옥내 수도관 구경 협소 수용가 이첩
6
7
8
9
10
11

밸 브 류
구 분		계		제 수 변								배기변			퇴수변		기 타 (급수탑)			처 리 내 용
				소 계		400mm 이상			400mm 미만
금 일 점 검		39		35		10			25			2			2		-			-
금 일 적 출		-		-		-			-			-			-		-			-
금 일 처 리		-		-		-			-			-			-		-			-
유형별 세부 적출 및 처리내용
연번	밸브류번호 (위 치)		밸 브 류					기어박스			밸 브 실											처 리 내 용
			고장		누수 발생		개폐 불량	윤활류 변질		기어 부품 이상	노후 밸브		요철 맨홀 (파손)	맨홀파손		철개전체불량 (소음)		구조물 이상		토사 유입	기타 (침수등)
																		재 설치	보수
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1
2
3
4

제수변 조절 및 단수 현황
구 분	위 치	내 용	특이사항 (적수, 문제점)
단 수 현 황
단 수 현 황