문서번호	도로보수과-4848
결재일자	2016.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
이기영		이상호	10/07 이종엽
협조

지진대비 도로사면 안전점검 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

성동도로사업소

(도로보수과)

지진대비 도로사면 안점점검 실시 계획

최근 빈번하게 발생되고 있는 지진에 대비하기 위하여 도로사면에 대한  안전점검을 실시하여 위험요인 제거 및 보수․보강 실시로 사면의 안정성 확보 및 재해예방에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거 : 도로관리과-15404(2016.9.30, 지진대비 도로사면(옹벽) 일제점검 실시)

□ 추진방향

❍ 최근 빈번하게 발생되고 있는 지진을 대비하여 재해예방을 위한 특별점검 실시

❍ 위험요인 제거 및 안정성 확보를 위한 예방적 사전점검 실시

□ 추진기간 : 2016. 10. 10 ~ 10. 14

□ 중점 점검사항

❍ 급경사지 절․성토부 인장균열․침하․배부름 발생 여부

❍ 토사유출, 용출수 및 낙석 발생여부

❍ 옹벽 및 석축의 파손, 손괴, 균열 발생여부

❍ 배수시설(측구, 배수로, 침사지 등) 파손 및 준설(퇴적) 여부

❍ 기타 안전사고 위험요인

□ 점검시설 현황

연번	행정구역	위치	연장 (m)	높이 (m)	형식	비고
1	성동구 황학동	무학로 32～422	25	0.5～1	중력식
2	광진구 광장동	구천면로 13～아차산로 608	75	0.5～2.1	중력식
3	광진구 광장동	구천면로 29～아차산로76길 31	45	0.3～1.5	반중력식
4	동대문구 전농동	사가정로 191	96	0.5～2	L형

연번	행정구역	위치	연장 (m)	높이 (m)	형식	비고
5	중랑구 면목동	용마산로 359~349	130	1～4	중력식
6	중랑구 면목동	용마산로 329～325	75	1～3	중력식
7	중랑구 면목동	면목로30길41～용마산로45길 10	70	1～4	중력식
8	중랑구 면목동	용마산로 201~197	40	1～2.5	중력식
9	성동구 행당동	사근동길 행당여중 후문앞	57	1～5	중력식
10	성동구 옥수동	응봉동 달맟이공원 맞은편	250	1~5	중력식

□ 점검반 편성

❍ A조 : 홍수종, 하승환(광진구, 중랑구 내 시설물 점검)

❍ B조 : 이기영, 김용면(동대문구, 성동구내 시설물 점검)

□ 점검결과 조치

❍ 단순, 경미한 사항은 신속한 정비로 위험요인 제거

❍ 보수․보강이 필요한 경우 응급보수 및 정비계획을 수립 후 예산 요청하여

정비완료

붙임 : 옹벽 안전점검표 1부.  끝.