문서번호	도로보수과-9279
결재일자	2016.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	도로보수과장		동부도로사업소장
이민호	송광석	김환겸		10/07 송만규
협 조

『안전하고 편안한 도로환경 제공을 위한』

2016년 하반기 노후포장도로 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

동 부 도 로 사 업 소

도 로 보 수 과

<안전하고 편안한 도로환경 제공을 위한>

2016년 하반기 노후포장도로 정비계획

2016년 하반기 노후포장도로 정비를 시행하여 포장도로 내구성 증진 및 평탄성 향상등에 기여함으로써 시민에게 안전하고 편안한 도로환경을 제공코자 함.

	1		관 련 근 거

2016년 하반기 노후포장도로 정비 추진계획 통보

『도로관리과-15250호(‘16.9.28)』

- 하반기 재배정액 : 노후포장도로 1,272백만원

긴급복구공사 1,000백만원

	2		사 업 개 요

노 후 포 장 도 로

❍ 위   치 : 천호대로 등 2개노선 4개소

❍ 규   모 : 연장 3.238km, 면적 453a

- 일반포장구간 : 면적 453a

❍ 예 산 액 : 1,272백만원

- 노후포장도로공사   : 942백만원(도급비 370백만원, 관급비 552백만원, 이전비 20백만원)

- 폐아스콘 처리용역  : 150백만원

- 포장구간 노면표시  : 150백만원

- 균 열 보 수        :  30백만원

긴 급 복 구 공사

❍ 위   치 : 포장도로 정비(도산대로등 5개노선 8개소)

소규모 보수(영동대로등 7개노선 63개소)

❍ 규   모 : 연장 2.280km, 면적 277.8a

- 포장도로 정비 : 면적 249a

- 소규모 보수   : 면적 28.8a

❍ 예 산 액 : 1,000백만원

- 긴급복구공사       : 740백만원(도급비 350백만원, 관급비 370백만원, 이전비 20백만원)

- 폐아스콘 처리용역  : 130백만원

- 포장구간 노면표시  : 130백만원

	3		정 비 계 획

□ 추진방향

❍ 아스팔트 포장공사 품질향상으로 내구수명 증대

❍ 중차량에 의한 포장파손이 잦은 지역 고내구성 포장 적용

❍ 관리감독 강화로 시공품질 향상

□ 추진계획

❍ 간선도로 교통량이 많고 소성변형이 발생하는 교차로 정지선구간 주변        고내구성 SMA 포장으로 평탄성 향상

❍ 포장도로 품질확보를 위해 기온이 하강하는 동절기 발생전 포장도로        정비 시행

❍ 균열이 많이 발생한 지역에 대해 포장도로 내구수명 증대를 위한           균열보수 시행

❍ 포장도로 정비대상

구분	연번	노선명	공사위치	차로	포장 종류	면적 (a)	정 비 개 요		직전포장 년도
							포장뚜께	포장재
총 계		포장도로 정비(7개노선 12개소) 소규모 보수(7개노선 63개소)				702 28.8
소 계		2개노선 4개소				453
노후포장도로	1	천호대로	초이주유소 ↔ 상일초등학교	전폭	일반	143	T=5cm	재생 아스팔트	2007
	2	천호대로	길동생태공원사거리 → 길동사거리	편도	일반 SMA	120	T=5~ 10cm	1등급 SMA	2008
	3	언주로	서울세관사거리 → 경복아파트사거리	편도	개질 SMA	136	T=10cm	개질SMA	2009
	4	언주로	경복아파트사거리 → 르네상스	편도	일반 SMA	70	T=5~ 10cm	1등급 SMA	2009
소 계		포장도로정비(5개노선 8개소) 소규모 보수(7개노선 63개소)				249 28.8
긴급 복구	1	도산대로	신사역사거리직전 (신사역방향)	편도	개질 SMA	36	T=5~ 10cm	1등급 개질SMA	2007
	2	테헤란로	포스코사거리 직전(역삼역방향)	편도	개질 SMA	15	T=10cm	개질SMA	2008
	3	테헤란로	테헤란로514 → 삼성역사거리직전	편도	개질 SMA	30	T=5~ 10cm	1등급 개질SMA	2008
	4	삼성로	삼성로620월편→ 삼성로111길입구	편도	일반	17	T=5cm	1등급	2007
	5	헌릉로	헌인릉입구 → 헌릉로422길	편도	일반	43	T=5cm	1등급	2009
	6	헌릉로	율현삼거리 → 대곡교	편도	일반	32	T=5cm	1등급	2007
	7	헌릉로	대곡교 ↔ 복정역	전폭	일반	76	T=5cm	1등급	2009
	8	송파대로	잠실대교남단교차로 ↔잠실역사거리	전폭	개질 SMA	73	T=5~ 10cm	1등급 개질SMA	2008
	9	영동대로	영동대로737 등 29개소		#67	13.5	T=5cm (소파보수)	1등급
	10	도산대로	도산대로403 등 6개소		#67	2.6	T=5cm (소파보수)	1등급
	11	테헤란로	테헤란로417 등 3개소		#67	1.3	T=5cm (소파보수)	1등급

구분	연번	노선명	공사위치	차로	포장 종류	면적 (a)	정 비 개 요
							포장뚜께	사용재료
긴급 복구	12	도곡로	도곡로203 등 2개소		#67	1.2	T=5cm (소파보수)	1등급
	13	삼성로	삼성로3길입구 등 14개소		#67	5.6	T=5cm (소파보수)	1등급
	14	헌릉로	헌릉로12 등 6개소		#67	3.4	T=5cm (소파보수)	1등급
	15	논현로	논현로312등 3개소		#67	1.2	T=5cm (소파보수)	1등급

※ 1. 간선도로 교차로 정지선 50~100m구간은 SMA로 포장 시행

	4		조 치 방 안

❍ 2016년 하반기 노후포장도로 예산이 늦게 배정되어 공사발주 절차이행 기간 부족으로 단일공사 발주가 불가하여, 동절기 전 포장도로 정비를 완료하기 위해서는 공사별 기 계약된 업체에게 작업지시하여 시행하고 추후 설계변경시 정산처리코자 함.

- 기존 계약 업체 현황

· 노후포장도로 정비 : ㈜테라칸 건설 대표 이 동 철

· 긴급복구공사      : 세정건업(주) 대표 정 홍 남

· 노면표시공사      : 건웅신호안전(주) 대표 박 정 현

· 폐아스콘처리용역  : (유)도성개발 대표 윤 칠 중

따로붙임 : 공사위치도 1부.  끝.