문서번호	시설관리과-20491
결재일자	2016.10.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
정성식		박미영	10/10 장종욱
협조
	주무관		김만재

『2016년 미아동외 4개동 상수도공사』

공원 아리수 음수대 설치 계획 보고

2016.10

시설관리과

『2016년 미아동외 4개동 상수도공사』

공원 아리수 음수대 설치 계획

시민이 찾는 공원에 아리수 음수대를 설치하여 시민들이 편리하게 마실 수 있는 아리수 음용 환경을 조성하여 음용률 향상에 기여하고자 함.

□ 16년 공원 음수대 설치 개요

❍ 설치대상 : 13개소 13대(강북구 3개소 3대)

❍ 사 업 비 : 140백만원(강북, 노원, 도봉)

❍ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비(지원사업성시설비)

❍ 설치예정지

연번	시 설 명	수량 (대)	음수대 모델	설치시기	관리부서
소 계		1
1	북한산 도시자연공원	1	디자인 A	’16. 10월	강북구 푸른도시과

❍ 2016년 설치되는 음수대 디자인

Drop Plop(디자인A)	퓨어:無(디자인B)	Running Water(디자인C)

□ 공원 음수대 설치에 따른 추진 계획

❍ 음수대 배관 및 설치공사

- 음수대 배관은 각 지역 연간단가 계약업체에서 부설하고 음수대 위치는 해당기관의 시설물 책임자와 합동 조사하여 시민통행이 많고 음용환경이 좋은곳으로 선정하여 설치

※ 음수대 설치시 수돗물 사용량 계측이 가능토록 계량기 이후에서 분기, 계량기가 없는 지역은 계량기 설치비용 납부 후 계량기 설치

- A형 및 B형 음수대 제작 및 구매는 본부 급수부에서 일괄 구매 후 사업소에서 설치, 수요처 요청 및 조기설치를 원할시 C형을 사업소에서 구매 후 설치

❍ 전기 배관공사

- 음수대 내부의 냉각기등 전기설비 공사는 기전팀과 합동조사 실시

❍ 추진 일정

- ’16. 10.10 ~ 10.12  : 현장조사, 아리수 음수대 배관 및 전기공사 시행

- ’16. 10.13 ~ 10.31  : 음수대 구매(본부) 및 설치(음수대업체)

□ 행정 사항

❍ 음수대 설치 완료 후 GIS에 현황자료 입력 및 관리기관에 물품관리전환 실시

- 음수대 설치 현황을 GIS에 입력

- ‘물품관리전환 합의서’, ‘음수대 관리카드’, ‘음수대 관리 매뉴얼’을 대상기관에 송부

붙 임 : 공원음수대 설치 위치도 1부.  끝.