정기점검보고서(홍제천복개3구간)

등록번호	시설보수과-8457
결재일자	2016.10.10.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
최지락		신동헌	10/10 한동근
협 조	주무관			김지환

시설물명	홍제천복개3구간	시설물 개 요	폭 18.6~32.2m 연장 449m	법정구분	2종	준공년도 1991년
관 리 책임자	소속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		최 지 락
				합동점검자		마 순 원

∘ 점검일시 : 2016.10.07.(월)

∘ 점검구간 : 홍제천복개3구간 전구간

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단 관련 사항						처리현황		비고
연번	위 치 (상류기준)	손상내용	손상규모	손상 등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	포장부	포트홀	2개소	C	포장 소파보수 (직영반)	조치완료	-	해빙기점검

∘ 새로운 이상 발생 개소

연번	위 치	손상내용	손상규모 (m)	손상 등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호 (연도-월-일-번호)
1	배수구	배수구 막힘	다수	C	배수구 청소 (직영반 조치)	-	16-1007-1
2	포장부	시선유도봉 파손	4개소	C	시선유도봉 재설치 (일상유지보수 예정)	-	16-1007-2
3	신축이음장치	후타재 파손	2 x 0.3	C	후타재 보수 (일상유지보수 예정)	-	16-1007-3

시설물 점검표

시설물명 : 홍제천복개3구간

구 분		지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
상부	포장부	특이사항 없음	-
	신축이음	후타재 파손	후타재 보수 (일상유지보수 예정)
	난간,연석	특이사항 없음	-
	배수시설	배수구 막힘	배수구 청소 (직영반 조치)
하부	슬라브	특이사항 없음	-
	가로보	〃	-
	교좌장치	〃	-
	교대,교각	〃	-
부속시설		시선유도봉 파손	시선유도봉 재설치
기타		특이사항 없음	-
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항		-	-

2016. 10. 7.

점검자 : 직급)      시설9급   성명  최 지 락 (인)

직급)      기계7급   성명  마 순 원 (인)

점 검 사 진

연번	16-1007-01	점검내용	배수구 막힘
연번	16-1007-02	점검내용	시선유도봉 파손

점 검 사 진

연번	16-1007-03	점검내용	후타재 파손