문서번호	재난관리과-8679
결재일자	2016.10.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자	대응총괄팀장	재난관리과장	소방서장
박무선	이상순	이동식	10/11 김재병

소방차통행불가지역 환경개선
시각디자인(visual design) 소화전」제작·설치 계획 (특수시책)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

- 소화전 주차금지 인식 확산으로 소방차통행 환경개선을 위한 -

「시각디자인(visual design) 소화전」제작·설치 계획

소화전(맨홀)에 시각디자인 도입으로 시민의 관심과 집중을 유발하여 소방용수시설의 중요성을 부각시키고 도시미관 및 관광효과 극대화와 주차금지 인식확대를 통한 소방차통행불가지역에 대한 환경개선을 추진하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 소화전에 대한 시민의 관심·집중 유발로 소방용수시설의 중요성 부각

□ 시각디자인 도입을 통한 소화전에 대한 긍정적 심리효과 유발로 시민안전의식 제고

□ 소방차 통행불가지역 환경개선으로 재난현장 황금시간 목표제 실행

Ⅱ		추진목표

□ 소방차 통행불가지역에 우선 설치로 재난현장 진압 환경개선

□ 소화전 주변 주차금지 인식확산을 통한 소화용수시설 관리 능력 제고

□ 관광객 및 시민들의 통행량의 많은 지역 설치로 홍보 효과 거양

Ⅲ		세부추진계획

1		시각디자인 소화전 제작

□ 기   간 : 10월 중 제작 완료

□ 방   법 : 수의계약(조달청 업체)을 통한 제작

□  시각디자인(visual design) 소화전

- 소방차와 소방대원 및 방수캐릭터를 넣어 소화전을 재미있게 표현

- 5색을 이용하여 시안성 및 캐릭터 강조, 문자는 양각 처리

- 내구성, 내마모성이 강한 우레탄 도료를 사용, 햇빛에 의한 변색방지

<디자인 시안>

□ 종   류 : 디자인 소화전 설치 및 원터치 잠금 방식 제작

□ 재   질 : 주 철

□ 규   격 : 원형(직경 648mm x 두께 110mm)

□ 개폐방식 : 원터치 장금방식

* 원터치 잠금방식 : 소화전 안 스프링 및 기계장치를 통한 맨홀 개폐가 쉬우며 사용시 디자인소화전 파손 을 최소화함

□ 소요예산

- 예산과목 : 소방용수시설 설치비 630만원(31만원 x 20개                                              =620만원)

2		디자인 소화전 설치 장소 선정

□ 기    간 : 2016.10.24.~10.28

□ 선정기준 : 소방통행 곤란지역 및 관광지중 차량통행이 적은 이면도로                     및 유동인구가 많은 인도 설치

3		디자인 소화전 설치

□ 기    간 : 디자인소화전 납품받은후 1주일 이내

□ 장    소 : 소방통행 곤란지역 및 관광지 일대

□ 방    법 : 설치 관할안전센터 펌프차 이용·설치

* 기존 맨홀뚜껑은 수거하여 우리서 관내 노후 맨홀 교체 시 사용

3		기대효과

□ 디자인 소화전은 학생 등 교육자료 활용 가능 및 관광객, 시민 등 홍보 효과 극대화

□ 시민들에게 소화전에 대한 이미지 제고 및 주정차 금지 홍보효과 거양

□ 소화전 주변 주정차금지 인식 확산을 통한 소방용수시설의 중요성 홍보

Ⅳ		행정사항

○ 대응총괄팀은 시각디자인 소화전 설치 후 훼손되지 않도록 종로구청 토목과 및 건축디자인과 협조 요청

○ 설치관할 119안전센터는 디자인 소화전 설치 시 적극 협조하고, 회수한 기존 맨홀은 다른 노후 맨홀과 교체 사용(결과는 즉시 보고)