문서번호	정수운영과-13047
결재일자	2016.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정지영		정선교	10/12 차윤기
협 조

수질 TMS 환경측정기기 정도검사 수검 계획

2016. 10.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

수질 TMS 환경측정기기 정도검사 수검 계획

환경

배출수처리시설 내에 설치 운영되고 있는 환경측정기기(수질 TMS)에 대한 정도검사를 실시하여 환경측정기기 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제11조(측정기기의 정도검사)

□ 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 제7조

(국립환경과학원고시 제2015-16호, 2015. 12. 7.)

Ⅱ		일 반 현 황

□ 수질 TMS 환경측정기기 정도검사 현황

측정기명	제작사	모델명	설치일	정도검사일	검사 주기	비고
COD 측정기	㈜KORBI	HACA-2000	2007.10.11.	2015.10.26. ~ 10.28.	1년	2016년 검사 대상
SS 측정기	십자성 마을회(주)	SS-2000	2007.10.11.	2015.10.26. ~ 10.28.	1년	2016년 검사 대상
pH 측정기	십자성 마을회(주)	SP-2000	2007.10.11.	2015.10.26. ~ 10.28.	2년	2017년 검사 대상

□ 검사기간 : 정도검사주기 전·후 30일 이내

Ⅲ		세부추진계획

□ 정도검사 실시

○ 대    상 : 배출수처리장 TMS측정기기 COD, SS 각 1대

○ 검사기간 : 2016. 10. 26. ~ 10. 28.(3일간)

○ 검사기관 : 한국산업기술시험원

- 공인검사대행기관이며 우리정수센터 환경측정기기에 대한 정도검사 경험(2011~2015년)이 있는 한국산업기술시험원으로 검사대행기관 선정

□ 측정기기 사전점검

○ 기 간 : 2016. 10. 25.(화)

○ 내 용 : 측정기기 사용연수가 9년으로 노후화가 진행되어, 측정값의 재현성 및 오차범위가 넓어지는 등 관리에 어려움이 있어, 측정기기 사전 교정 및 소모품 교체 등 실시

Ⅳ		소 요 예 산

□ 정도검사 수수료 : 약1,304천원       ※ 원수·정수 pH 측정기 검사수수료 별도

○ 산출내역 : COD 755천원, SS 549천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 사무관리비

□ 측정기 사전교정 및 수검 : 약5,000천원

○ 산출내역 : 사전점검 및 교정, 표준액 제조, 소모품 교체, 기술지원 등

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비