문서번호	수도자재관리센터-22019
결재일자	2016.10.14.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
계량기관리팀장		소장
정인주		10/14 성시영
협조
	주무관		이기상

대형수도계량기 부속자재(볼트/너트) 구매계획

2016. 10.

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

대형수도계량기 부속자재(볼트/너트) 구매계획

□ 대형수도계량기 만기교체, 고장 및 신설공사에 소요되는 체결용 볼트/너트를 구매하여 안정적인 자재수급관리에 만전을 기하고자 함.

□ 현 황

○ 재고량(2016.9.30.기준)

(단위 : 조)

구 분	합 계	M16mm× 60mm(L)	M20mm× 80mm(L)	비 고
육각볼트/너트 (다크로도금)	27,324	23,336	3,988

○ 문제점 및 대책

- 대형수도계량기 부속자재 규격서 제정(2012.12.)에 의해 대형수도계량기실 부속자재(드레셔커플링 및 양악단관 등)가 내식성자재 스테인리스 재질로 변경되어 설치되고 있으나, 체결볼트류는 다크로도금 볼트로 사용하고 있어서 아래와 같이 부식이 발생되고 있으므로 내식성(스테인리스) 자재로 구매가 요구됨.

《다크로도금 볼트》	《STS 304 볼트》

□ 구매계획

○ 규격별 구매량 (산출기간: 2016.10.1.~2017.6.30.)

품 명	규 격	단위	수량	비고
육각볼트(STS304)	M16mm×60mm(L)	개	18,000
육각볼트(STS304)	M20mm×80mm(L)	개	16,000
육각너트(STS316)	M16mm×60mm(L)	개	18,000
육각너트(STS316)	M20mm×80mm(L)	개	16,000
평와셔 (STS304)	M16mm× 3mm(T)	개	58,000
평와셔 (STS304)	M20mm× 3mm(T)	개	38,000

※ 스테인리스 볼트/너트는 동종재질을 사용하면 체결시 고착상태가 발생하는 경우가 있어 이를 예방하기 위해 성분함량이 다른 2종 재질(STS304볼트/STS316너트)로 구매 시행

○ 계약방법 : 전자공개수의계약

- 건 명 : 스테인리스 M16 육각볼트 외 5종 구매

- 입찰참가조건 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 제1항 제3호 및 동법 시행규칙 제14조 제1항의 자격을 갖춘 업체

○ 납품기한 : 계약일로부터 30일간

○ 소요예산 : 약 40백만원

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(214), 급수계량기교체비(01)/수도계량기및부속자재구매(32203)

□ 향후일정

○ 본청 계약심사 : 2016.10.

○ 구매발주 및 계약의뢰 : 2016.10.

○ 구매계약 : 2016.10.

○ 납품검사 : 2016.11.

붙 임 : 1. 규격서 1부.

2. 부속자재(볼트/너트) 구매수량 산출내역 1부. 끝.