출 장 결 과 보 고 서

주무관		안전성분석팀장	축산물부장		결재
박연재		김영섭	10/14 代최태석
협 조

	명에 의하여 2016. 10. 14. LC 이동상 소모품 관련 시장조사 차 영화과학에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 10. 14.
보 고 자 : 직 지방수의주사 성명 박 연 재

보 고 내 용
일 시	2016. 10. 14. 10:00 ~ 14:00
건 명	출장결과보고
내용	○ 출장장소 : 영화과학 ○ 출 장 자 : 안전성분석팀장 김영섭, 수의주사 박연재 ○ 차량이용여부 : 미이용 ○ 주요내용 - A-line safety cap ∙ GL45 1~3 ports : venting valve 1개+3.2mm fitting 1~3개 포함 ∙ GL45 4 ports : 3.2mm fitting 2개+2.3mm fitting 1개 +1.6mm fitting 1개+1 leak hose 포함 - A-line venting valve PTFE with time strip ∙ Venting valve 사용법 문의 ∙ LC를 1ml/min, 8시간/일, 5일/주, 약 20℃의 실험조건에서 6개월 사용 권장 - Solvent filter : Glass filter, solvent inlet, 20㎛ pore size - Frit adapter : glass filter 연결용, PTFE, 3mm - Charcoal filter : safety cap 4 ports에 사용하는 filter - 관련 카달로그 수령
비 고