통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤희권	이인형	10/18 정의석

시설관리과-20856호(2016.10.14.) 『수유사거리~화계사입구 사거리간 송배수관 정비공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 10. 18.

보고자  환경7급  윤희권

북부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명 : 수유사거리~화계사입구 사거리간 송배수관 정비공사

□ 공사개요 : D=400mm, L=570m

□ 출 장 자 : 주무관 윤희권, 주무관 윤동연

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	검사 대상	검사일시	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	수유동 119-11 ~ 95-2	2016.10.18. (10:20~10:45)	수유동 48-55 앞 다용도 밸브	0.15	0.27	적합

□ 보고자 의견

- 관내 송배수관 정비공사에 따른 통수전 수질검사를 위해 수유동 48-55 앞 다용도

밸브에서 채수 후 수질검사를 실시 하였음.

- 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여, 검사결과를 해당부서에 통보하고자 함. 끝.