문서번호	급수운영과-9593
결재일자	2017.4.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
송현우	代서장원	04/24 代이경희
협 조

검침 및 교체장애 처리 계획

2017. 4. 24.(월)

남부수도사업소

급수운영과

검침 및 교체장애 처리 계획

관악구 신림동 ******* 수도계량기의 교체 및 검침장애 민원접수로 현장조사 하고 조치계획을 보고드림

□ 현황

○ 위  치 : 관악구 신림동 *****번지

○ 요청인 : *****************

○ 계량기현황 : Ø15mm × 1

○ 민원내용 : 계량기 보호통이 없어 보온재 설치가 불가하므로 겨울철 계량기 동파가 우려되며, 기존 보호통 보다 시멘트를 높게 올려서 계량기 교체 및 검침 시에 장애가 있어 계량기 보호통을 정상적으로 설치 요청함

○ 현장 사진

□ 보고내용

○ 현장조사한 바, 당초 설치된 계량기 보호통이 없이 관리 되고 규격에 맞는 보온재 설치가 힘들고,

○ 기존 위치보다 30~40cm 가량 콘크리트가 덧씌워져 있어 계량기 심도가 깊어 계량기 교체 및 검침이 어려운 실정임

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사항으로 교체 및 검침장애 해소를 위하여 수도계량기 보호통을 설치하고 적정심도로 인상하고자 하며

○ 본 공사는 우리사업소에 계약중에 있는 ㈜덕성환경 마호성에게 작업지시하여 시공에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : 보호통 설치 및 인상 1개소(Ø15mm*1)

- 공사예상금액 : 700,000원.  끝.