건설안전 컨설팅 보고서

전문관		안전관리과장	시설국장		결재
박철호		호경수	04/28 형태경
협 조

	중·소규모공사 안전관리 컨설팅 시행과 관련하여 <석촌지하차도 상부도로 구조개선 공사>에 대한 컨설팅을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
보 고 내 용
일 시		2017. 4. 27(목) 13:00 ~ 16:30
건 명		건설안전 컨설팅 결과보고(석촌지하차도 상부도로 구조개선공사)
점검자		박철호, 외부 전문가(1명)
내용		1. 사업개요 1) 공정율 : 26.65% 2) 위 치 : 백제고분로 석촌지하차도 상부 3) 규 모 : 라멘교(복개) 후 회전교차로 (B=23.6, L=22.5) 보도확장(B=2.0, L=72) 4) 총사업비 : 29억원(공사비 26억, 감리비1.5억, 기타1.5억) 5) 사업기간 : 2016.3 ~ 2017.9 6) 안전관리비 : 27백만원 7) 공사참여자 : (감리자)이산 외 2 (시공자)거현산업(주) 2. 서류분야 컨설팅 주요내용 1) 안전관계자 법적 직무와 선임 - 안전보건총괄책임자 박경준/안전관리자 선임대상현장이 아님 (기술지도11회중6회 실시함((주)동양안전컨설팅) 2) 안전보건 교육의 종류와 내용 - 교육대상에 맞게 교육시간과 교육내용 준수 ㆍ 직무교육 : 안전보건총괄책임자 직무교육 미실시(실시요함) ㆍ 정기교육 : 현재 교육 미실시 상태임 근로자 월2시간 이상, 관리감독자 반기 8시간 이상 교육 실시요함 ㆍ 채용시 교육 : 근로자(건설업 기초안전보건교육 이수 확인 후 첨부요함) ㆍ 특별교육 : 관계 법령에서 지정한 작업을 하는자(2시간 이상)교육실시 요함 3) 안전회의 및 규정 - 협의체회의를 실시요함 4) 안전점검 - 2일에 1회 이상 작업장 순회점검 실시중임(현장대리인) - 노사합동 안전보건 점검 실시요함 5) 개인보호구 - 작업조건에 맞는 보호구를 지급하고 착용토록 관리감독 - 보호구를 지급하고 그 결과를 기록하여 보존 (신규채용자교육일지에 포함관리함) 6) 안전검사 - 유해․위험기계기구 사용중이나 일부 위험기구에 대하여 안전검사 미실시 7) 위험성평가 : 현재 미실시 중임 - 위험성평가 실시내용 및 결과의 기록․보존(고용노동부 고시 2016-17호 확인요) - 위험성평가 사항 협의체회의록 기록/ 안전교육에 반영/ 점검일지에 반영요함 8) 산업안전보건관리비 - 근로자의 안전보건 증진을 위한 목적으로 사용 - 안전관리비 사용후 사용내역서 작성 및 적정성 확인(감리) 철저 9) 안전관련 계획서 - 차량계 건설기계 사용시 작업계획 및 관련 서류 보존 철저 - 중량물취급작업계획 작성/검토/승인 철저 10) 서울시 본부 지침에 따른 관련자료 - 근로자 안전 10계명 등 3. 시설분야 컨설팅 주요내용 1) 안전시설 및 작업기준 - 추락 재해예방 안전시설 및 작업기준 - 낙하 재해예방 안전시설 및 작업기준 - 붕괴 재해예방 안전시설 및 작업기준 - 감전 재해예방 안전시설 및 작업기준 - 전도 재해예방 안전시설 및 작업기준 - 협착/충돌 재해에방 안전시설 및 작업기준 - 화재/폭발/질식 재해예방 안전시설 및 작업기준 2) 안전시설 및 설비에 대한 설치 기준 - 안전난간, 작업발판 및 계단 등 43개 기준 4. 향후계획 1) 5월 점검시 지도사항에 대한 조치이행 여부 확인 2) 건설안전 기본지침 책자 및 DVD 제공
비 고		컨설팅 결과 : 따로 붙임