투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(서울시 풍수해안전대책 추진 점검회의 관련 요청내용 등 알림)

□ 업무지시현장 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 대림산업(주)

외 9개 현장

□ 작 성 일 자 : 2017-05-04 13:05:43

□ 지 시 내 용 :

1. 2017년 서울시 풍수해 안전대책 추진 점검회의(8차, 2017. 4. 24, 및 방재시설부-7140(2017. 4. 25.)호와 관련입니다.

2. 상기 회의와 관련하여 건설공사장 풍수해 예방을 위한 요청내용이   있어 다음과 같이 다시한번 알려드리오니, 추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 권역별 건설사 지원체계(붙임 3 참조)에 포함된 공사장은 아래  서식을 참고하시어 하도급사 비상연락망 등을 작성 5. 15.이전 제출하여 주시길 협조  바랍니다.

가. 요청내용

○ 건설사 지원체계가 실제로 가능토록 하도급사 비상연락망 확보 바람.

- 하도급사 현장소장, 장비업체, 장비기사 등 연락체계 점검

○ 하천내 공사장은 유수장애 시설물(공사자재, 임시가도, 임시시설,  적치물, 제방 손괴 등) 정비를 풍수해대책 시작 전(5.15.)까지 완료하여 하천이 정상적 기능이 발휘될 수 있도록 조치 바람.

※ 회의시 구두 요청내용

○ 주요 공사장 주변 빗물받이 유입구 등 배수시설 점검, 정비 철저

○ 하수관로 공사장은 기상예보 활용 돌발강우시 공사중지 및 임시 복구를 철저히 하여 인명피해 등 사고예방에 철저를 기할 것

○ 돌발강우시 하수관로 및 하천내 고립사고와 하수도 공사장 안전사고는 반복적으로 발생하고 있으므로 철저한 관리대책 강구

나. 하도급사 비상연락망 제출서식

○ 하도급사 비상연락망

○ 중장비 비상연락망

붙 임 : 1. 서울시 관련문서 1부.

2. 점검회의 결과보고서 1부.

3. 하도급사 비상연락망 작성대상 건설공사장 현황 1부.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							박중모			치수시설과장					조성만					방재시설부장					05/04 남궁용
협조자
시행			방재시설부-7741									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		3708-8772						/전송			3708-8756					/	p05480548@seoul.go.kr												/	대시민공개