상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	노인요양시설 배연창 설치기준 질의 회신

1. 안녕하십니까, ***님. 귀하께서 질의하신 민원사항은 배연창의 설치기준에 대한 내용으로 알고 있습니다.

2. "건축법 시행령" 제51조제2항제2호나목에 따라 노인요양시설에는 배연설비를 하여야 하지만, "건축물의 설비기준 등에 관한 규칙" 제14조제1항에 따라 피난층인 경우 의무설치대상은 아님을 알려드립니다.

3. 다만, 화재 발생 시 연기로 인한 질식 피해를 최소화하고 자력 피난이 어려운 재해 약자들의 피난 안전시간 확보를 위해 배연창 설치를 권장하오니 적극 검토하여 주시기 바랍니다.

4. 보다 자세한 사항은 서울시 건축기획과(02-2133-7117 박철현)로 문의하시면 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.

주무관							박철현			건축설비팀장					노희천					건축기획과장					05/18 박경서
협조자				주무관						방진표
시행			건축기획과-10777									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110															/
전화		2133-7117						/전송								/													/	부분공개(6)