문서번호	원무과-9587
결재일자	2017.5.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	원무과장
차혁진		조선행	05/30 代박준영
협조
	서무팀장		박준영

노조사무실 등 2개소 전기식 냉난방기 설치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5.

서울특별시 서북병원

[원무과]

노조사무실 등 2개소 전기식 냉난방기 설치계획

우리병원 지하 노조사무실 및 전산실의 쾌적하고 원활한 업무환경 조성을 위하여 전기식 냉난방시스템(EHP)을 설치하고자 함

□ 설치개요 : 2대

○ 노조사무실 : 천정형 4Way 실내․외기(냉방 7.2kw 난방 8.6kw)

○ 전  산  실 : 스탠드형 실내․외기(냉방 5.2kw 난방 6.0kw)

○ 조달청 나라장터 이용 물품구매 및 조달수수료(0.54%) 지불

□ 설치배경

○ 노조사무실(休 & 나눔)

- 기존 설치된 냉․난방기가 없음

- 하절기 및 동절기 냉․난방 시스템 가동으로 쾌적한 시설물 유지

○ 전산실

- 기존 설치된 냉․난방기가 없음

- 전산시스템의 가동을 위한 적정온도(26℃) 유지

□ 구매설치 : 4,564,918원 (따로붙인 견적서 2부 참조)

○ 노조사무실용 천정형 4Way 전기식 냉난방시스템 : 2,825,576원

- 냉방능력 7.2kw 및 난방 8.6kw 실내․외기

- 가변형 히트펌프 냉난방기 설치

- 냉매관 설치(Ø 12.7mm 및 Ø 15.88mm)

- 냉난방기용 PVC 드레인관 설치 Ø 32mm

- 실내외기간 통신용 케이블 및 CD관 설치

- 룸 컨트롤러 세트용 전선 및 전선관 설치

- 유선리모컨(AWR-WE10N)

- 조달수수료 포함

○ 전산실용 스텐드형 전기식 냉난방시스템 : 1,739,342원

- 냉방능력 5.2kw 및 난방 6.0kw 실내․외기

- 냉매관 설치(Ø 12.7mm 및 Ø 15.88mm)

- 냉난방기용 PVC 드레인관 설치 Ø32mm

- 실내외기간 통신용 케이블 및 CD관 설치

- 싱글형 받침대(SI-LF145)

- 조달수수료 포함

□ 기대효과

○ 쾌적한 노조사무실(休 & 나눔) 조성으로 이용직원의 사기진작

○ 전산실 적정 가동온도 유지로 안정적인 전산시스템 유지

□ 소요예산

○ 소요예산 : 4,564,918원

○ 예산과목 : 자산취득비

□ 향후계획

○ 조달청 나라장터 이용하여 구매설치 및 대가지불

따로붙임 : 견적서 2부.  끝.