문서번호	시설관리과-14599
결재일자	2017.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
강판오		강동철	05/30 김기상
협조

보고서(동작, 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  05.

시설관리과

명에 의거 동작, 영등포구 관내 상수도 시설물설치 및 보수공사와 관련하여 노량진배수지 제어실 건물 및 배수지내 시설물 정비계획에 대하여 보고합니다.

2017. 5.

보고자 : 지방시설주사보 강판오

현  황

공 사 명 : 2017년 동작, 영등포구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

공사개요 : 노후밸브교체 200개소, 철개 굴상 및 시설물 보수 410개소

보고내용

노량진배수지 제어실건물 지붕에 빗물 유도관이 없어 빗물 등이 출입구가 있는 바닥으로 떨어져서 건물 출입구쪽 바닥 대리석이 파손되어 보수가 시급하며,

노량진배수지 내부 구조물 연결부분에 침투수를 처리하는 유도관이 파손되어 있어 유지관리을 위한 시설물 보수가 필요한 실정임.

조치 의견

노량진 배수지 제어실 건물의 유지관리를 위해 건물 지붕에 빗물 유도관 설치와 출입구 바닥의 보수 및 내부구조물 침투수 유도관 보수가 필요한 실정임

- 빗물 유도관 설치 : D=75mm, L=40m

- 대리석 계단 및 바닥정비 : 25㎡

- 침투수 유도관 보수 : 150m

2017년 시설물 연간단가계약업체에 작업지시하여 시설물 시설물 안전관리에 만전을 기하고자하며, 추후 설계변경시 반영 정산 시행코자합니다.

※ 2017년 시설물연간단가 계약업체 : 창협건설㈜ 대표 강인제

붙임 : 시설물 점검 사진 1부.  끝.