투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원회신] 서부간선지하화사업 발파현장

*** 님 안녕하십니까?

서부간선지하도로 사업과 관련하여 답변드립니다.

서부간선지하도로 사업은 서해안고속도로 등을 이용하는 장거리 교통량을 지하로 분산하여 서부간선도로의 극심한 교통난 해소하는 한편, 지상도로 교통량 저감으로 차량 소음과 매연을 감소시켜 지역환경을 개선하고자 추진 중인 사업입니다. 특히 지하도로 환기구로 인한 대기질 영향을 우려하는 지역주민들의 의견을 수용하여, 지하도로 매연을 수직구로 배출하지 않고 지하도로 내부에서 매연을 정화하는 방식(BY-PASS)으로 변경하여 추진 중에 있습니다. 따라서 터널 내부의 정화 처리된 매연은 신구로유수지 수직구를 통해 외부로 배출되지 않습니다. 다만 현재 공사 중인 신구로유수지 수직구는 지하도로 내에서 화재 등 재난이 발생할 경우, 화재연기를 배출하거나 시민들의 비상탈출 및 구난구호를 위한 방재안전시설로서 시민안전을 위해 불가피하게 설치해야하는 안전시설입니다.

현재 수직구 굴착을 위한 발파작업은 지하에서 진행되고 있으며, 발파지점에 고무매트 및 방음문을 덮고 발파하여 소음과 비산을 방지한 후, 발파 이후 일정시간 방음문을 덮어 놓음으로써 발파 분진 등이 외부로 유출되는 것을 최소화하고 있습니다. 특히 방음문 하부에 설치된 살수장비를 이용하여 물을 분사하여 분진을 흡착, 제거함으로서 발파분진이 외부로 유출되지 않도록 최선을 다하고 있습니다.

특히 우리시는 공사장 경계지점에 소음측정기를 설치하고, 매번 발파 시마다 소음, 진동치를 측정하여 규제기준 보다 훨씬 강력하게 관리함에 따라 300m 이상 이격된 주변 주거지 및 학교에서의 공사장 소음, 진동, 분진으로 인한 피해는 거의 없을 것으로 사료됩니다. 하지만 *** 님께서 요청하신 미세먼지 측정기를 공사장 또는 인접한 학교에 추가로 설치하는 것을 적극 검토하여 아이들의 수업환경 관리 및 야외활동 등에 활용될 수 있도록 조치하고, 발파시간 등 관련 정보를 학교 등과 긴밀하게 공유하도록 하겠습니다.

과거 물류이동 등 차량 위주로 조성된 자동차전용도로는 지상구간의 토지이용 제한 및 지역단절, 도로 주변지역 낙후, 차량 소음 및 매연 등 도시환경을 저해하는 요인으로 작용해 온 것이 사실입니다. 서울시는 그간 자동차 중심으로 이용되어 온 도로환경을 사람과 대중교통 중심의 공간으로 전환하고자 노력하고 있으며, 이를 위한 공사 추진 중에도 주민불편이 최소화될 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다.

주무관							진명국			토목총괄과장					이동훈					토목부장					05/30 김영수
협조자
시행			토목부-11059									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-2133-8319						/전송			02-2133-0736					/	civiljmk@seoul.go.kr												/	부분공개(6)