투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	주간업무보고 (2017년5월16일 ~ 2017년5월22일)

주간근무일지				< 상태 - ◎ : 정상 ● : 비정상 >
장 소	종 류	점검사항	점검 주기	월	화	수	목	금	토	일
미디어 디자인실	촬영편집장비	동작 및 상태점검	일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	모니터링디스플레이		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	4K촬영장비		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
전시실	1존	동작 및 상태점검	일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	2존			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	3존			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	4존			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	도시모형영상관			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	기증유물 전시실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	교육실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	강당			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	시청각실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	기획실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	로비			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	DID			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
정보 검색	상설전시장	동작 및 상태점검	일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	정보의다리		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	아카이브로드		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	전차		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	시전유구		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
(본관) 전시영상장비 점검 및 유지보수	상설·기획전시실 영상장비 유지보수 및 정기점검(빔 프로젝터 전체사용시간 확인(정기점검표 참조)) - 상설 3존 ‘경성 도시기행’ 키오스크 해상도 설정변경 오류 보수(5.18) - 상설 1존 ‘조선시대의 서울’ 1번 빔프로젝터 램프교체(5.19) - 상설 1~4존 전시영상 클라우드 시스템 작동오류 점검(5.19) - 상설 4존 ‘피맛골’ STB전원 공급오류로 인한 장비교체(5.22) 방공호 전시체험공간 영상장비 점검(정상작동) 3. 경교장 영상장비 점검(정상작동) 4. 도시모형영상관 전시영상 연동시스템 점검(정상작동)
(분관) 전시영상장비 점검 및 유지보수	청계천박물관 상설전시장, 교육실 및 강당 영상장비 정기점검 - 상설 1존 ‘산과들 서울의 바람’, ‘한양 조선의 수도’, 아랫대와 성저십리‘ 화면오류 점검 - 상설 1존 ‘옛 사진속의 개천’ 플레이어 SD메모리카드 교체 2. 동대문역사관 및 운동장 기념관 영상장비 점검(정상작동) 3. 백인제가 전시영상장비 점검(정상작동) 4. 한양도성박물관 전시영상장비 점검(정상작동)
정보검색 시스템 (정보의 다리)	* 정상작동
홍보영상장비 기타 사항	* 옥외 ‘전차’ 터치스크린 부팅오류 보수(5.17) * 옥외 ‘버스정류장’ DID 스크린 파워보드 및 DP케이블 교체(5.18) * 옥외 ‘전차’, ‘시전유구’ 키오스크 쿨링팬 작동오류 점검(5.22)

주무관	이준의		시설과장	05/30 오삼록
협조자
시행	시설과-2945	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55 서울역사박물관	/	www.museum.seoul.kr
전화	724-0297	/전송	724-0244	/	artjun@seoul.go.kr	/	대시민공개