상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	단수 계획서 제출에 따른 회신 (묵동 170-1번지외 13개소 배급수관 정비공사 1,2구간)

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공사감독2처-4303(2017.06.01.)호와 관련하여 묵동 170-1번지외 13개소 배급수관 정비공사(1,2구간) 단수계획에 대하여 아래와 같이 승인하오니 단수홍보 미비로 인한 주민불편 및 민원사항 등이 발생하지 않도록 단수홍보에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수 승인 통보 현황

구간	단수 구역	단수예정일	단수 시간	단수세대	비고
1	묵동 170-1 ~ 164-2	’17.06.14 ~’17.06.18	23:00 ~ 2:00 (지역별 2시간)	약 411세대
2	묵동 174-12 ~ 294-6	’17.06.21. ~’17.06.24.	23:00 ~ 2:00 (지역별 2시간)	약 123세대

나. 단수승인 내용

1) 제출된 단수작업 계획서대로 기존 밸브 조절하여 단수구역 최소화

2) 가설급수장치 사용으로 단수범위 최소화

3) 단수홍보는 가가호호 방문 홍보로 주민들이 공사내용을 충분히 인식할 수 있도록 하여 공사여부를 몰라 민원이 발생하는 일이 없도록 조치

4) 단수 시간은 주민급수에 불편을 최소화 할 수 있는 시간대로 하고 통수시간을 정확히 지켜 민원이 발생치 않도록 조치

5) 시공 중 부득이한 사유로 단수 홍보시간 내 완료할수 없어 단수시간이 지연될 경우 단수 완료시간 내에 재홍보를 실시하고 시공

6) 아파트 및 다량급수처 물탱크에 적수가 유입되지 않도록 하고, 통수 전 퇴수조치를 철저히 시행

7) 단수 시행 전 우리사업소로 유선통보(야간공사 시 당직실로 통보)

8) 단수 후 통수시 적수발생이 되지 않토록 밸브조작에 주의(개ㆍ폐시 서서히)

9) 공사시행 시 공사 계획일정을 준수하여 공사 시행토록 하고 무리한 공사 시행으로 인한 추가적인 민원이 발생치 않토록 조치

10) 우천으로 인하여 공사가 연기될 시에는 반드시 익일 공사가 시행됨을 재차 홍보하여 시민들의 불편이 없도록 조치

11) 공사장 안전관리를 철저히 하여 안전사고 예방에 만전을 기할 것.  끝.

							동부수도사업소장
주무관							박윤선			주무관					유광창					시설관리과장					06/02 최명익
협조자
시행			시설관리과-14761									(						)		접수											(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소(행당동)															/
전화		02-3146-2798						/전송			02-3146-1821					/													/	대시민공개