“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	환경과-23830		★주무관	물관리팀장		환경과장		도시환경국장
			김광묵	김병섭		양미영		06/15 배경섭
등록일자	2017.6.14.
결재일자	2017.6.15.
공개구분	대시민공개
			협조자

- 탄천, 양재천 등 하천 수질 및 수변환경 개선을 위한 -

2017년 2분기 하천 수질오염도 합동조사 결과 보고

구청장 공약사업으로 탄천, 양재천, 세곡천 유역의 수질개선과 생태복원을   위하여 환경행정협의회 소속 6개 자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과를 보고드림

○ 조사일시 : 5.17(수), 5.18(목), 5.25(목), 3일간

○ 참여기관 : 강남, 서초, 송파, 용인, 성남, 과천 등 6개 자치단체

○ 조사구간 : 30개 지점

- 탄  천 : 17개 지점 [용인시~성남시~강남구·송파구 지역 본·지류]

- 양재천 : 10개 지점 [과천시~서초구~강남구 지역 본·지류]

- 세곡천 :  3개 지점 [서초구~강남구 지역 본류]

○ 조사결과(BOD 기준)

조사시기	탄천(본류)		양재천(본류)		세곡천
	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급
2017년 2분기	2.1	Ⅱ	1.3	Ⅰb	1.4	Ⅰb
2017년 1분기	4.7	Ⅲ	2.3	Ⅱ	3.0	Ⅱ
2016년 2분기	1.8	Ⅰb	1.3	Ⅰb	1.0	Ⅰa

2017.  6.   .

	도 시 환 경 국
(		환경과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 추진근거 : 탄천·양재천 유역 환경행정협의회 규약
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 하천 수질은 상류에서 유입되는 수질에 좌우되므로, 상류측 자치단체와 함께 상류 수질 및 수변환경을 조사하고 개선대책 마련 • 2007년 이후 분기별 수질오염도 합동조사 계속 실시해 옴
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 탄천·양재천 수질오염도 합동조사 경비 예산 확보
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구 주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( 0 ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 용인, 성남, 과천, 서초, 송파 등 5개 자치단체와 합동 점검 • 서울시 보건환경연구원에 수질오염도 검사 의뢰
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 유사 사례 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 탄천, 양재천 등 하천 수질 및 수변환경 개선을 위한 -

2017년 2분기 하천 수질오염도 합동조사 결과 보고

구청장 공약사업으로 탄천, 양재천, 세곡천 유역의 수질개선과 생태복원을 위하여 환경행정협의회 소속 6개 지방자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과를 보고드림

※ 추진근거 : 탄천·양재천 유역 환경행정협의회 규약(2000.8.31)

□ 조사개요

○ 조사기간 : 2017년 5월 17일(수), 18일(목), 25일(목) 3일간

○ 조 사 자 : 연인원 17명

조사일	조사구간	계	강남	송파	서초	용인	성남	과천
5.17(수)	탄천(상)	5	2	-	-	2	1	-
5.18(목)	탄천(하),세곡천	4	2	2	-	-	-	-
5.25(목)	양재천	8	2	2	2	-	-	2

○ 조사구간 : 30개 지점 [세부지점 붙임1 참조]

- 탄  천 : 17개 지점 [철도기지창(용인)~성남하수처리장(성남)~한강합류부(강남)]

- 양재천 : 10개 지점 [부림교(과천)~주암교(서초)~대치교(강남)]

- 세곡천 :  3개 지점 [헌인교 하류(서초)~리엔파크앞(강남)~세곡천 하류(강남)]

○ 조사항목(10개 항목)

- 수온, DO, pH, BOD, SS, T-N, T-P, TOC, 총대장균군, 분원성대장균군

○ 조사방법

- 현장조사(3개 항목) : 수온, DO, pH 측정, 폐수유입, 쓰레기 등 관리실태 조사

- 수질검사 의뢰(7개 항목) : BOD, SS 등 잔여항목은 시료채수 후 서울시 보건환경연구원에 의뢰

□ 조사결과(총괄)

○ 탄천(본) 2.1ppm(Ⅱ등급), 양재천 1.3ppm(Ⅰb등급), 세곡천 1.4ppm(Ⅰb등급)

○ 3개 하천 모두 1분기 대비 대폭 개선되어 2분기 누적오염도는 금년도 목표수질을 소폭 상회하는 수준이지만 연중 1분기의 수질오염도가 갈수기 영향으로 가장 높은 것을 감안하면 올해 목표달성은 무난할 것으로 판단됨

조사시기	탄천(본류)		양재천(본류)		세곡천
	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급
2017년 2분기	2.1	Ⅱ	1.3	Ⅰb	1.4	Ⅰb
2017년 1분기	4.7	Ⅲ	2.3	Ⅱ	3.0	Ⅱ
2016년 2분기	1.8	Ⅰb	1.3	Ⅰb	1.0	Ⅰa

※ 2017년 2분기 누적오염도 : 탄천 3.4ppm, 양재천 1.8ppm, 세곡천 1.7ppm

2017년 목표 수질오염도 : 탄천 3.3ppm, 양재천 1.6ppm, 세곡천 1.6ppm

○ 연도별 추이를 보면 3개 하천 모두 수질오염도가 개선추세에 있으나, 2017년도 수질목표달성을 위해 하천주변 비점오염원의 지속적인 관리가 필요함.

□ 세부 조사결과

가. 탄천 본류

○ 수질오염도는 전년 동기와 비슷한 수준이며 1분기 대비 대폭 개선되었음

- ‘17년 2분기 : 2.1ppm, ’17년 1분기 : 4.7ppm,  ‘16년 2분기 : 1.8ppm

○ 용인시 구간인 “철도기지창 위” 지점은 전년 동기 대비 BOD(1.0 → 3.3ppm) 및 부유물질(3.2 → 8.4ppm) 농도가 모두 상승하였으며 수질검사시에 육안상 탁도도 약간 높았으므로 공사장 등 비점오염원 관리 필요함

☞ 탄천의 2분기 누적 오염도는 3.4ppm으로 ‘17년 추진목표(3.3ppm)와 비슷한 수준이며, 3~4분기에는 강우의 영향 등으로 수질개선 예상되지만 금년도 목표달성을 위하여 하천변 비점오염원의 지속적인 관리가 필요함

나. 탄천 지류

○ 각 지점별 BOD는 전년 동기와 비슷한 추이를 나타내지만 창곡천의 부유물질 농도는(5.6 → 98.4ppm) 급상승 하였으므로 비점오염원의 철저한 관리필요

다. 양재천 본류

○ 전 구간의 오염도는 전년 동기와 비슷한 상태이며 2분기 누적오염도는 1.8ppm으로 연중 1분기의 수질오염도가 갈수기 영향으로 가장 높은 것을 감안하면 금년도 수질목표(1.6ppm) 달성은 무난할 것으로 예상됨

○ 오염물질 유입방지를 위해 화훼단지 주변 및 공사장 등 비점오염원의 지속적인 관리필요

라. 세곡천

○ 2분기 누적오염도는 1.7ppm으로 금년도 목표(1.6ppm) 달성은 무난할 것으로 예상

○ 상류구간인 서초구 화훼단지 주변의 비점오염원 점검을 통한 오염물질 유입  방지와 하천변 쓰레기의 주기적인 수거 필요함.

□ 향후 조치계획

○ 수질오염도 조사결과를 환경행정협의회 소속 자치단체에 통보하고 지속적인

관리와 노력 당부

- 용인시 : “철도기지창 위” 지점 탁도상승에 따른 비점오염원 관리강화

- 성남시 : 창곡천 주변 비점오염원 등 점검

- 과천시 : 화훼단지 주변 비점오염원 관리 및 양재천 수질관리 강화

- 서초구 : 양재천 지류(여의천) 및 세곡천 상류 화웨단지 비점오염원 등 점검

- 송파구 : 창곡천 및 장지천 주변 비점오염원 점검 등 수질관리 강화

○ 3분기 수질오염도 검사 : 8월중 실시

붙임 : 1. 2017년 2분기 수질오염도 조사결과 1부

2. 수질오염도 측정지점 및 위치도 1부.  끝.