문서번호	급수운영과-14428
결재일자	2017.6.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장
배한기	06/20 代김찬모
협 조
	주무관		김용섭

보고서

(물세척 공기주입구 설치)

2017. 6.

서부수도사업소

(급수운영과)

2017년 배수관 물세척관련 서대문구 관내 공기주입구 설치 작업지시를 아래와 같이 보고합니다.

(※관련공문 : 급수운영과-3117호(2017. 2. 9.)

공 사 명 : 2017년 천연동 외 13개동 상수도공사

공사위치 : 서대문구 연희동 78-19 외 12개소

공사개요

깨끗한 아리수를 수도꼭지까지 공급하고자 『서대문구 연희동 78-19 외 12개소』에 Ø20㎜ 새들분수전을 설치하여 관내부 세척코자 함.

창천동 446번지 앞 소형 제수밸브를 다용도 제수밸브로 변경하여 퇴수구를 확보코자 함

소블록	설치위치	새들분수전(㎜)	세척연장(m)	비고
백련05	연희동 78-19	150/20	36
	연희동 81-14	100/20	55
백련06	연희동 133-13	150/20	74
	연희동 130-10	100/20	85
	연희동 188-5	200/20	65
	연희동 193-1	100/20	92
백련07	연희동 194-25	100/20	55
	연희동 194-24	100/20	52
백련08	연희동 356-1	80/20	57
	창천동 446	80/20	93	다용도밸브 설치 필요
백련13	연희동 220-17	150/20	77
	연희동 220-40	150/20	70
	연희동 220-21	50/20	48

공기방울

압축공기

수돗물

제수밸브(잠금)

소화전(퇴수)

제수밸브 조절

(세척수 공급)

H

공기주입구

(새들설치)

공기주입장치

정비계획

상기보고 위치에 배수관 공기세척을 위한 공기주입구 설치를 「2017년 천연동 외 13개동 상수도공사」계약업체인 태윤건설(주) 대표 권문상에게 작업지시하고,

상기 작업 지시한 공사에 대하여 현재 위탁 감리중인 「(주)이준엔지니어링」으로 하여금 감독토록 조치하여 공사 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

공사개요 : ① 새들분수전 설치

(50/20㎜ * 1, 80/20 * 2, 100/20㎜ * 5, 150/20 * 4, 200/20 * 1 총 13개소)

② 다용도 밸브 설치 (D=80mm)

소요예산 : 8,000천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 기타교체비(배수관 소블록 물세척 추진)

붙임 : 1.공기주입구 설치 위치도 1부.

2.관련공문 1부.  끝.