	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	중점 소방안전대책관련 노유자시설 피난기구 설치기준 강화 안내 결과보고

1. 예방과-9908(2017.6.9.)『중점 소방안전대책관련 노유자시설 피난기구 설치기준 강화 안내 계획』

2. 이와 관련하여 중점 소방안전관리대책 중 노유자시설 피난기구 설치 기준 강화 안내 및 독려를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 대   상: 54개소 ⇒ 우편안내문 송부(`17.6.8.)

28개소(2층 운영대상) ⇒ 유선추가안내(`17.6.9. ~ 6.13.)

나. 내   용:

○ (현  행) 3층 이상 10층 이하 피난기구 설치

(강  화) 지상1층·2층이 피난 층이 아닌 경우 설치

다. 안내결과

우편안내문	우편안내결과

끝.

담당자	배종석		예방팀장	연가		예방과장	06/21 이연호
협조자
시행	예방과-10538	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동) 동대문소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0075	/전송	02-2214-5119	/	fofempire@seoul.go.kr	/	대시민공개