침비현장조사보고서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	천관	代박호병	전결 06/22 한희균

	명에 의하여 우리사업소 관내 이상(침비 : 만단위) 수전에 대하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 06. 22.
보고자 : 7급 천관

건    명

침비 현장조사결과 보고서 (만단위침비)

◎ 이상수전(침비)현황

소재지	사용자	고객번호	업종	구경	연평균 사용량	기물번호
**********	****	00701****	30	20	219㎥	D16-000*****

◎ 현장조사 내용

- 계량기 이상신고에 따라 현장확인 결과(2017.6.22)시 지침 10422,  전월(2017.5.22 검침일)지침

277로 지침이 비정상으로 회전하였음.

- 위 수전은 일반용 수전(**)으로 2개월 평균사용량이 219㎥정도로 사용되고 있으나 당월 만단위

지침이 비정상적으로 회전하였음.         .

- 누수 및 특이사항 발견할 수 없음.

▶ 관리검침내역

검침일	2016.3.23	2016.5.23	2016.7.23	2016.9.23	2016.11.23	2017.01.23	2017.03.22	비고
지침 (사용량)	13,133 (188)	13,410 (277)	13,701 (291)	13,977 (276)	14,171 (194)	14,325 (154)	29 (151)	2017.3.14 계량기 교체

※ 위 수전은 현재 ****으로 계절에 따라 영업호전 여부가 큰 ******을 주 메뉴로 함.

◎ 조사자 의견

- 위수전에 대한 현장 조사결과 누수 및 기타 조례위반사항 발견할 수 없으며, 현장확인 결과 만단위지침이 맞물려 회전(만단위비 카운터위치 비정상) 한 것으로 사료됩니다.

따라서 수도계량기는 침비로 교체의뢰 하고자 합니다.  끝.