문서번호	한양도성도감-6568
결재일자	2017.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장		문화본부장
김동욱	곽동진	심말숙		06/28 代이혜경
협 조

2017년 우기 대비

한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 계획

2017. 6.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2017년 우기 대비

한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 계획

여름철 우기를 맞이하여 한양도성, 북한산성, 탕춘대성에 대한 안전점검을 통해 문화재 피해 및 안전사고를 사전에 예방하고자 함

Ⅰ		추진 근거

□ 「문화재보호법」 제14조(화재 및 재난방지 등), 제44조(정기조사)

□ 성곽의 보존과 관리에 관한 일반지침(문화재청 훈령 제407호, ’16. 8. 8.)

Ⅱ		점검 개요

□ 점검기간 : 2017. 7. 3. ~ 7. 21.

□ 점검대상 : 3개 성곽 21.9km, 성문 11개, 장대 1

문화재명	지정번호	연장(km)	기타 시설물
한양도성	사적 제10호	13.1	성문 4 창의문, 숙정문, 혜화문, 광희문
북한산성	사적 제162호	4	성문 5, 장대 1 - 대남문, 대성문, 대동문 - 보국문, 용암문, 동장대
홍지문 및 탕춘대성	시유형문화재 제33호	4.8	성문 2 - 홍지문, 탕춘대암문

□ 점검조 편성

1조(한양도성) 백악~흥인지문구간	2조(한양도성) 남산~인왕산구간	3조(북한산성)	4조(탕춘대성)
김종범, 박근우	신영문, 이효준	구선이, 김동욱, 정윤모	박민상, 최지애

Ⅲ		점검 방법 및 내용

□ 점검 방법

- 점검 대상별 정기점검표에 의거 육안 점검

- 문화재 보수 공사 현장 재해예방 안전 점검

□ 점검 내용

- 석재균열, 배부름, 수목생장 피해, 성돌변형 등 육안점검

- 한양도성 주요 변형구간 및 성곽 붕괴 위험요소 중점 점검

- 목조건축물 기둥, 보 등 주요 부재 훼손 여부

- 성곽 주변 배수시설과 성벽 배면 배수상태, 시설물(순성․탐방로 등) 상태

- 소화기 비치 등 화재예방 상태, 방범시설 가동여부 등(자치구 점검 협조)

Ⅳ		점검 결과 조치 계획

□ 경미한 사항

- 즉시 현장 시정 조치

□ 보수 대상

- 육안점검 후 위험 구간은 전문가 자문 실시

- 전문가 자문 결과에 따라 별도 계획 수립 후 정밀계측 또는 긴급보수 등 실시

(문화재청에 예산 요청)

□ 문화재 보수 공사 현장

- 시공자에게 시정 조치 통보

붙임  1. 성곽 정기점검표 1부.

2. 점검결과보고 서식 1부.

3. 한양도성 주요 변형구간 목록 1부.  끝.